# LYUKASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

## Áttekintés

Ez a funkció átlyukasztja a másolatokat, majd azokat a tálcára teszi. Lyukasztáshoz A4, A3 (7-1/4" x 10-1/2"R és 11" x 17" közötti) papírméretet választhat.
A lyukasztási pozíciókat az "ELŐNÉZETI KÉPERNYŐ" segítségével tekintheti meg.

- A papír lyukasztásához használatához lyukasztó modul szükséges.
- Nem használhat 12" x 18" (A3W) méretű papírt és speciális médiát, például vetítőfóliát és jegyzetpapírt.
- A papírlyukasztás funkció a tűzéssel és hajtogatással együtt nem használható.

## Használat

Koppintson az [Egyéb], majd a [Lyukasztás] gombra.
Koppintson a [Be] gombra.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.

- Az Eltolás jelölőnégyzet bejelölésével a leválogatott papírlapok kötegenként eltolva adódnak ki, így a felhasználó egyszerűen elveheti az egyes kötegeket a kimeneti tálcáról.
- A kimeneti tálca módosításához koppintson a [Kimeneti tálca] gombra, majd válassza ki a kimeneti helyet.

Vissza a tetejére