# TÁLCABEÁLLÍTÁSOK

Ez a rész a papírtálcára és a papírtípusra vonatkozó beállításokat mutatja be.
Ezek a beállítások határozzák meg a papírtípust, a papírméretet, valamint az egyes papírtálcákhoz engedélyezett funkciókat.
A [Tálcabeállítások] gomb megérintésekor megjelenik a tálcákat és az aktuális beállításokat tartalmazó lista.
Automatikus tálcaváltás
Ha egy tálcából kifogy a papír nyomtatás közben, ez a funkció határozza meg, hogy automatikusan kiválasztódjon-e egy azonos méretű, illetve típusú papírt tartalmazó másik tálca, és így a nyomtatás folytatódjon-e.
Az egyes tálcákra vonatkozó beállítások
A [Váltás] gombot megérintve megjelenik a megfelelő beállítási képernyő.
A következő beállításokat konfigurálhatja.

Elem | Leírás
--- | ---
Típus | Válassza ki a tálcába töltendő papír típusát. A választható papírtípusok papírtálcánként változnak. További információért lásd a „Tálcabeállítások” című szakaszt. A felhasználói típus beállításához lásd a „PAPÍRTÍPUS REGISZTRÁLÁSA” című szakaszt.
Méret | Válassza ki a papírméretet a listából. A választható papírméretek papírtálcánként változnak. A választható méreteket a fent kiválasztott papírtípus is korlátozhatja. További információért lásd a „Tálcabeállítások” című szakaszt. Ha a kívánt méret nem jelenik meg a listában, válassza ki az [Egyedi Méret] opciót, és adja meg a méretet közvetlenül (ez csak az oldalsó tálcánál lehetséges). További információért lásd a „Tálcabeállítások” című szakaszt.
Engedélyezett feladat adagolása | Válassza ki a használható módokat. Ha van olyan funkció, amelyet nem kíván a kiválasztott tálcához használni, tiltsa le a funkciót. Ha a „Típus” opciónál a normál papír, újrahasznosított papír, színes papír, illetve felhasználó típusú papír értéktől eltérő beállítás van megadva, a [Fax] és [Internet Fax] beállítást nem lehet kiválasztani.

- Ha az itt megadott papírméret eltér a tálcába betöltött papír méretétől, a nyomtatáskor adagolási probléma merülhet fel.
  A tálcára vonatkozó papírméret módosításához lásd „A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT” című szakaszt.
- A papír tulajdonságai, például a „Rögzített papíroldal”, automatikusan beállításra kerülnek a papírtípus kiválasztásakor. A papírtálca tulajdonságai ezen a képernyőn nem módosíthatók.
- Ha a „Beállítás mód” → [Eszköz meghatározása] → [Tálca beállítás tiltása] menüben a [Rendszerbeállítások] elemet választja, a tálca beállításai (az oldalsó tálca kivételével) nem konfigurálhatók.

Tálcabeállítások

Papírfiók | Papírtípus | Méret
--- | --- | ---
tálca | Normál papír, előnyomott, újrahasznosított papír, fejléces, perforált, színes, nehéz papír 1*1 felhasználói típus | Auto-AB (A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13")), Auto-Inch (11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R), 8-1/2"x13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2"), 5-1/2"x8-1/2"R, A5R, 8K, 16K, 16KR
2. tálca (állvány/1x500, állvány/2x500, állvány/3x500 vagy állvány/500 és 2000 lapos papírfiók esetén)
3. tálca (állvány/2x500 vagy állvány/3x500 lapos papírfiók esetén)
4. tálca (állvány/3x500 lapos papírfiók esetén)
3. tálca (állvány/500 és 2000 lapos papírfiók esetén) | Normál Papír, Előnyomott, Újrahasznosított Papír, Fejléces, Perforált, Színes, Felhasz.Típus | A4, 8-1/2"x11"
4. tálca (állvány/500 és 2000 lapos papírfiók esetén) | Normál Papír, Előnyomott, Újrahasznosított Papír, Fejléces, Perforált, Színes, Felhasz.Típus | A4, 8-1/2"x11"
tálca (nagy kapacitású papírtálca esetén) | Normál Papír, Előnyomott, Újrahasznosított Papír, Fejléces, Perforált, Színes, Felhasz.Típus | A4, 8-1/2" x 11"
Oldalsó tálca | Az 1–4. tálcák papírtípusain kívül még Nehéz papír 2*1, Nehéz papír 3*1, Vékony papír, Fényes papír | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") *2, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") *2, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") *2, Képeslap), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" *2, 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm) *2, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), Bemenő méret-AB (X=140 mm (148 mm, ha finisher van telepítve) és 432 mm között, Y=90 mm és 297 mm között), Bemenő méret-Inch (X=5-1/2" (5-7/8", ha finisher van telepítve) és 17" között, Y=3-5/8" és 11-5/8" között), 8K, 16K, 16KR, Egyedi 1, Egyedi 2, Egyedi 3
Címkék | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)
Vetítőfólia | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)
Tabulált papír | Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11")
Boríték | Com-10, Monarch, DL, C5, forma 3, forma 4, nemzetközi forma 2, nemzetközi forma 4, négyzetes 2, négyzetes 3

*1
  Nehéz papír 1: 106 g/m2 és 220 g/m2 (28 lbs műnyomó – 110 lbs regiszterkarton) közötti nehéz papír
  Nehéz papír 2: 221 g/m2 és 256 g/m2 (110 lbs műnyomó – 140 lbs regiszterkarton) közötti nehéz papír
  Nehéz papír 3: 257 g/m2 és 300 g/m2 (140 lbs regiszterkarton – 110 lbs borító) közötti nehéz papír
*2
  Az automatikusan érzékelt méret az oldalsó tálca beállítási képernyőjének „Hasonló méret választása automatikus érzékeléskor” opciójánál állítható be (lásd alább).

Hasonló méret választása automatikus érzékeléskor
Az oldalsó tálca beállítási képernyőjének „Hasonló méret választása automatikus érzékeléskor” opciójával választható ki az a papírméret, amelyet a gép az automatikus papírméret-érzékeléskor a hasonló méretekből automatikusan érzékel.
Ha az „Auto-Inch” érték van beállítva, válasszon a két méret közül. Ha az "Auto-AB" érték van beállítva, válasszon a három méret közül.
Ha a beállításokban szereplő egyik papírmérettel azonos méretű papír kerül az oldalsó tálcába, a gép automatikusan érzékeli a beállításokban kiválasztott méretet.

Auto-AB | 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")
Auto-Inch | 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm)

Vissza a tetejére