# ADATKÜLDÉS MÁSOLÁS KÖZBEN

## Áttekintés

Ezzel a funkcióval másolás közben faxot küldhet, e-mailt küldhet egy csatolt képpel, vagy adatokat menthet egy hálózati meghajtóra.
A rendeltetési helyet előre el kell tárolnia a címtárban.

- CÍMEK TÁROLÁSA KÖZVETLEN BEVITELLEL
- CÍMEK TÁROLÁSA GLOBÁLIS CÍMKERESÉSSEL

A fax- és képküldés a másolás után indul el, és a küldés beállításai ugyanazok, mint a másoláséi.
Egyes funkciók azonban nem feltétlenül ugyanazt az eredményt adják, mint a másolás.

## Használat

A műveleti panelen koppintson a [Küldés és nyomtatás] gombra.
Válasszon címzettet a címtárból.

- CÍMJEGYZÉK KÉPERNYŐ

A címzett kiválasztása után koppintson a [Cím beírása] gombra.
A cím beírásához nem használhatja a szoftveres billentyűzetet. Ha nem találja a címzettet a címtárban, vegye fel a címtárba.

- CÍMEK TÁROLÁSA KÖZVETLEN BEVITELLEL
- CÍMEK TÁROLÁSA GLOBÁLIS CÍMKERESÉSSEL

Helyezze be az eredetit.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Szükség szerint állítsa be a másolatokat.
A készülék ezeket a másolási beállításokat fogja használni faxküldéskor. Ugyanakkor a funkció függvényében előfordulhat, hogy bizonyos beállításokat nem lehet elérni.
Az [Előnézet] gombra koppintva megtekintheti a beolvasott eredeti előnézeti képét.
A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Színes start] vagy az [F/F start] gombot.
A másolás után elindul a küldés.
A másolást követően és a küldés előtt nincs lehetőség a beállítások megtekintésére.
Vissza a tetejére