# A MEGVILÁGÍTÁS ÉS AZ EREDETI TÍPUS KÉZI BEÁLLÍTÁSA

## Áttekintés

Ez a fejezet azt ismerteti, hogyan választhatja ki az eredeti típust a másolni kívánt eredetitől függően, és hogyan módosíthatja manuálisan a megvilágítást.

- Az alapértelmezett megvilágítás módosítása:
  A „Beállítás mód” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Másolási beállítások] → [Kezdőállapoti beállítások] → [Megvilágítás Típusa] opciót.
- A megvilágítási szint beállítása [Auto] másolási megvilágítás esetén:
  A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Másolási beállítások] → [Másolási beállítások] → [Másolási Megvilágítás Módosítása] opciót.

## Használat

Érintse meg a [Megvilágítás] gombot.
Az eredeti típusának megadásához koppintson az eredeti kép típusának megfelelő gombra.
Koppintson az eredetinek megfelelő gombra.
Eredeti képtípus-választó gombok

Elem | Leírás
--- | ---
Szöveg | Használja ezt a módot átlagos szöveg dokumentumokhoz.
Szöveg/Nyomt.Fotó | Ez a mód biztosítja a legjobb egyensúlyt az olyan eredeti másolásához, amely szöveget és nyomtatott fotót is tartalmaz, mint például egy folyóirat vagy katalógus.
Szöv./Fotó | Ez a mód biztosítja a legjobb egyensúlyt az olyan eredeti másolásához, amely szöveget és fotókat is tartalmaz, mint például egy fotó mögé helyezett szöveges dokumentum.
Nyomtatott fotó | Ez a mód a legjobb nyomtatott fotók másolásához, mint például fotók egy folyóiratban vagy katalógusban.
Fotó | Használja ezt a módot fotók másolásához.
Térkép | Ez a mód a legmegfelelőbb a legtöbb térképen látható színárnyalatok és finom részletek másolásához.
Világos eredeti | Használja ezt a módot a világos ceruzával írott eredetikhez.

- Ha másolatot, vagy a géppel kinyomtatott oldalt kíván eredetiként felhasználni:
  Ha másolatot, vagy a géppel kinyomtatott oldalt kíván eredetiként felhasználni: Koppintson a [Másolat másolata] jelölőnégyzetre, hogy megjelenjen a pipa jel.
  A [Másolat másolata] akkor érhető el, ha az eredeti kép típusaként [Szöveg], [Nyomtatott fotó] vagy [Szöveg/Nyomt. fotó] van kiválasztva.
- Színes másolat színeinek javítása:
  Koppintson a [Szín Tónus Feljavítás] jelölőnégyzetre, hogy megjelenjen a pipa jel.
  Az eredeti típusának kiválasztásakor állítsa be a [Szín tónus feljavítás] funkciót.

- A [Másolat másolata] és a [Szín tónus feljavítás] beállítást együtt nem lehet megadni.
- A [Másolat másolata] és a [Szín tónus feljavítás] beállítást nem lehet az „Egyéb” [Intenzitás] opcióval összevonni.

Az elnyomni kívánt tartományt állítsa be a gombra koppintva, vagy a csúszka elcsúsztatásával.
Ha a megvilágítást az eredeti kiválasztott típusa mellett az [Auto] opcióra módosítja, az eredeti kép típusa automatikusan [Szöveg/Nyomt. Fotó] opcióra vált.
A beállítás után érintse meg a gombot.
Ajánlott megvilágítási szintek [Szöveg] "Eredeti képtípus" kiválasztásakor
1–2: Sötét eredetik, például újság
3: Normál írássűrűségű eredetik
4 – 5: Ceruzával írott eredetik vagy világos színű szövegek
Vissza a tetejére