# PIROS/ZÖLD/KÉK BEÁLLÍTÁSA A MÁSOLATOKON(RGB)

## Áttekintés

Ezzel a funkcióval a három színkomponens közül – R (vörös), G (zöld) vagy B (kék) – bármelyiket erősítheti vagy gyengítheti.
Az RGB beállítást az eredeti beolvasása előtt kell megadni.

## Használat

Koppintson az [Egyéb], majd az [RGB] gombra.
Koppintson a beállítani kívánt szín gombjára.
A színezés beállításához koppintson a gombra, vagy csúsztassa el a csúszkát.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
Csak egy színt lehet beállítani. (Ha beállít egy színt, majd beállít egy másikat, az első beállítása törlődik.)
Az RGB beállítás törléséhez:
Érintse meg a [Mégsem] gombot.
Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez koppintson a [Színes start] gombra.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Vissza a tetejére