# BESZÚRÓ

## Áttekintés

A nyomatok közé beszúrandó fedlapok és közlapok tölthetők be.
A kézi finishing funkció segítségével közvetlenül tölthet be papírt a (100 lap tűzésére alkalmas) finisherbe vagy (100 lap tűzésére alkalmas) gerinctűzős finisherbe a papír tűzéséhez, lyukasztásához vagy hajtásához.
A beszúróba tölthető papírral kapcsolatos részletes tájékoztatásért lásd A BESZÚRÓ MŰSZAKI ADATAI című részt a Gyorsindítási útmutatóban.

### Funkciók nevei

Érintse meg a nevet, hogy felbukkanjak az adatai.

×
Papírtálca (felső/alsó)
Töltsön bele papírt vagy nyomtatott papírt. Legfeljebb 200 papírlap tölthető az egyes tálcákba.
×
Oldalsó tálca toldat
Húzza ki ezt az elemet, ha a betöltendő papír nagyobb méretű, mint A4R vagy 8-1/2" × 11"R.
×
Papírvezető
A rögzítőkart lenyomva állítsa a papír méretére.
×
Papírbeszúró egység fedele
Nyissa fel ezt a fedelet az elakadt papír eltávolításához.
×
Papírtovábbító egység elülső fedele
Nyissa fel ezt a fedelet az elakadt papír eltávolításához.
×
Papírtovábbító egység hátsó fedele

Nyissa ki ezt az ajtót az elakadt papír eltávolításához.

×
Borítás

Nyissa ki ezt az ajtót az elakadt papír eltávolításához.

Vissza a tetejére