# ADATKÜLDÉS NYOMTATÁS KÖZBEN

## Áttekintés

Ezzel a funkcióval egy másik alkalmazásban létrehozott adatokat küldhet a készüléken regisztrált címekre az adatok nyomtatásával egyszerre.
Ez azt jelenti, hogy két folyamatot hajthat végre - nyomtatást és továbbítást - egyetlen művelet keretében.

Előre regisztrálja a címeket a címtárban, és készítse elő az átviteli funkciót. További információ: „CÍMEK MENTÉSE KÖZVETLEN BEVITELLEL”, „CÍMEK TÁROLÁSA GLOBÁLIS CÍMKERESÉS FUNKCIÓVAL”, „CÍMEK MENTÉSE KÉPKÜLDÉS NAPLÓKBÓL” című részben.

- Ez a funkció Windows környezetben érhető el.
- A PCL6 nyomtatóillesztő program képes használni ezt a funkciót.
- Ha a „Beállítási mód (rendszergazda)” alatt a [Rendszerbeállítások] → [Nyomtatóbeállítások] → [Alapértelmezett beállítások] → [Nyomtatás közbeni küldés letiltása] lehetőséget választja, nem tud adatokat küldeni a nyomtatásukkal egyszerre.

## Használat

### Windows

1. #### Kattintson a [Feladatkezelés] fülre, majd a [Nyomtatás és küldés] gombra.

2. #### Állítsa a [Nyomtatás és küldés] jelölőnégyzetet értékre.

3. #### Kattintson a [Címtjegyzék behívása] gombra.

4. #### Válassza ki a rendeltetési hely címét a „Címtár” listáról, és kattintson a [Hozzáad] gombra.

   - Az adatok minden címre történő elküldéséhez kattintson a [Mindent hozzáad] gombra.
   - A „Rendeltetési hely” listában szereplő cím törléséhez válassza ki a címet, majd kattintson a [Törlés] gombra. Az összes adat törléséhez kattintson a [Mindent törli] gombra.
   - Legfeljebb 50 rendeltetési helyet lehet megadni.
   - Az átviteli beállításokra a nyomtató-illesztőprogram beállításai érvényesek. Ha például az A4-es méretet választja a nyomtató-illesztőprogram papírméretének, az adatok küldése is A4-es méretben történik, függetlenül a készülékre vonatkozó beállításoktól.

Vissza a tetejére