# KÉP ISMÉTLÉSE EGY OLDALON (ELRENDEZÉS ISMÉTLÉSE)

## Áttekintés

Ez a funkció több azonos eredeti képet másol egy oldalra.
Ennek három módja van: „Auto”, „Fix ismétlés” és „Több fénykép”.

###### Auto

Az egy lapon ismételhető másolatok maximális száma automatikusan kerül kiszámításra az eredeti mérete, a papír mérete és a másolási arány alapján.

###### Fix ismétlés

Ha a több kép egy oldalra való másolásához kiválasztja az ismétlések számát, az eredeti méretét és a papírméretet, a másolási arányt automatikusan kiszámítja a készülék, majd lemásolja az eredetit.

###### Több fénykép

Ez a funkció sorozatosan A4 (8-1/2" × 11") vagy A3 (11" × 17") méretű papírra másol, a fénykép méretű eredeti másolási arányának módosítása nélkül. A következő öt eredeti méret közül választhat:

- Legfeljebb 130 mm × 90 mm (3" × 5") méretű eredeti
- Legfeljebb 70 mm × 100 mm (2-1/2" × 4") méretű eredeti
- Legfeljebb 57 mm × 100 mm (2-1/8" × 3-5/8") méretű eredeti
- Legfeljebb 100 mm × 150 mm (5" × 7") méretű eredeti
- Legfeljebb 65 mm × 70 mm (2-1/2" × 2-1/2") méretű eredeti

- Az ismétlési elrendezést a másolás megkezdése előtt kell beállítani.
- A fényképek ismétléses másolásakor az eredetit mindig a dokumentumüvegre helyezze.

Ezt a funkciót nem használhatja a Vegyes méretű eredeti vagy a Kétoldalas másolás funkcióval együtt (a [Kétoldalas->Egyoldalas] funkcióval használható).

## Használat

### Auto

A készülék automatikusan kiszámítja az ismételhető másolatok számát.

1. #### Koppintson az [Egyéb], majd a [Elrend. ism.] gombra.

2. #### Koppintson a [Auto] gombra.

3. #### Ellenőrizze az automatikusan kiszámított képismétlések számát.

   Szükség esetén koppintson az [Eredeti], [Papír Forrás] vagy [Méretarány] gombra, és konfigurálja újra a beállítást.
   - A SZABVÁNYOS MÉRET KIVÁLASZTÁSA
   - AZ EGYEDI MÉRET KÖZVETLEN MEGADÁSA
   - A GYAKRAN HASZNÁLT EREDETI MÉRETEK TÁROLÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA
   - AZ ELŐRE MEGADOTT ARÁNY KIVÁLASZTÁSA
   - A PAPÍRTÁLCA BEÁLLÍTÁSA
   - AZ OLDALTÁLCA BEÁLLÍTÁSA

4. #### Adja meg a választóvonalat.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.

   ###### Az automatikus beállítás törléséhez:

   Koppintson a [Off] gombra.

5. #### Helyezzen be egy eredetit, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

6. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

7. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

   a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.

### Fix ismétlés

Adja meg az ismételhető másolatok számát.

1. #### Koppintson az [Egyéb], majd az [Elrend. ism.] gombra.

2. #### Koppintson a [Fix ismétlés] gombra.

3. #### Az eredeti méret és a papírméret kiválasztásához koppintson az [Eredeti], illetve a [Papír Forrás] gombra.

   - A SZABVÁNYOS MÉRET KIVÁLASZTÁSA
   - AZ EGYEDI MÉRET KÖZVETLEN MEGADÁSA
   - A GYAKRAN HASZNÁLT EREDETI MÉRETEK TÁROLÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA
   - A PAPÍRTÁLCA BEÁLLÍTÁSA
   - AZ OLDALTÁLCA BEÁLLÍTÁSA

4. #### Koppintson a [Ismétlések száma] gombra az ismétlések számának megadásához.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra. A másolási aránynál az automatikus számítás eredménye látható.
   Ha a számított másolási arány a 25% és 400% közötti tartományon kívülre esik, hiba történik.

5. #### Adja meg a választóvonalat.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.

   ###### A fix ismétlési beállítás törléséhez:

   Koppintson a [Off] gombra.

6. #### Helyezzen be egy eredetit, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

7. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Koppintson a [CA] gombra.

8. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

   a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.

### Több fénykép

Fénykép méretű eredeti ismétlése valós méretben.

1. #### Koppintson az [Egyéb], majd az [Elrend. ism.] gombra.

2. #### Koppintson a [Több fénykép] gombra.

3. #### Koppintson az [Eredeti] gombra, majd válasszon ki egy eredeti méretet

   Az eredetit a „Beállítás módja” opciónál megadott tájolásnak megfelelően helyezze el.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra.

4. #### Koppintson a [Papír Forrás] gombra, majd válasszon ki egy papírméretet.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.
   Ha a [57x100mm-ig (Kártya) 2 1/8 × 2 5/8"] lehetőségre koppintott az [Eredeti] képernyőn, csak az A4 eredeti méretet választhatja.

   ###### A több fénykép beállítás törléséhez:

   Koppintson a [Off] gombra.

5. #### Helyezze az eredetit a dokumentumüvegre, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

   Az eredeti tájolását az Eredeti képernyő „Tájolás” állásával ellenőrizheti.

6. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

7. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

   a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.

Vissza a tetejére