# ELLENŐRZŐ BÉLYEGZŐ KAZETTA

## Áttekintés

Amikor világossá válik az ellenőrző bélyegző, cserélje ki a kazettáját.
Ha az automatikus dokumentumadagoló bélyegző egységet (AR-SU1) tartalmaz, cserélje ki az „AR-SV1 ellenőrző bélyegző kazettát (2 db mellékelve)”.

## Használat

1. #### Nyissa fel az automata dokumentumadagolót.

2. #### A támasztólap eltávolítása az automatikus dokumentumadagolóból

   Vegye ki lassan a lapot. Tegye az eltávolított lapot a dokumentumüvegre a csatlakozó felületével felfelé.

3. #### Fogja meg a bélyegző egység fülét, és húzza ki az egységet.

4. #### Vegye ki az ellenőrző bélyegző kazettát (A).

5. #### Helyezzen be egy új bélyegző kazettát.

6. #### Tolja vissza a bélyegző egységet a helyére.

   Nyomja be a bélyegzőegységet, amíg a helyére nem kattan.

7. #### Illessze a dokumentum-támasztólap bal felső sarkát a dokumentumüveg bal oldalához hátul (a jelzés hegyéhez).

8. #### Zárja le az automatikus dokumentumadagolót.

   A dokumentumüvegen levő dokumentum-támasztólapot az automatikus dokumentumadagolóra rögzítve találja.

9. #### Ellenőrizze, hogy a dokumentum-támasztólap szilárdan rögzül-e az automatikus dokumentumadagolóhoz, majd zárja le az automatikus dokumentumadagolót.

   Ha a dokumentum-támasztólap rögzítése nem megfelelő, vegye le azt, majd helyezze vissza megfelelően.

Vissza a tetejére