# KÉP KÜLDÉSE LAPOLVASÁS MÓDBAN

## Áttekintés

Kép küldése Lapolvasás módban (Lapolvasás E-mailbe, Küldés FTP-re, Lapolvasás az asztalra, Képolvasás hálózati mappába).

- Ha a memória az eredetik beolvasása közben megtelik, egy üzenet jelenik meg és leáll a beolvasás.
- A Beolvasás e-mailbe művelet végrehajtásakor figyeljen arra, hogy ne küldjön túl nagy méretű fájlt. Ha egy fájl mérete túl nagy, például nagy számú eredetik küldésénél, szükségessé válhat a beolvasott oldalak vagy a küldési méret csökkentése. Ha a Bővített Tömörítési Készlet (kompakt PDF opció) telepítve van a gépre, a színes adatok tömöríthetők.

## Használat

1. #### Helyezze be az eredetit.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG
   Az alábbiakban látható tájolással helyezze a gépbe az eredetiket.

   Eredetik | Dokumentumadagoló tálca Helyezzen rá egy eredetit a nyomtatandó oldalával felfelé. | Dokumentumüveg Helyezzen rá egy eredetit a nyomtatandó oldalával lefelé, és igazítsa az eredeti sarkát a dokumentumüveg skálájának bal felső sarkában lévő jelöléshez.
   --- | --- | ---
   * Álló tájolásban |  |
   * Fekvő tájolásban |  |

   *Tegyen be egy nagy, álló tájolású eredetit, helyezze el a „Fekvő tájolásban” című ábrán látható módon, és a 3. lépésben adja meg a behelyezés tájolását.
   Tegyen be A5 (5-1/2" × 8-1/2") méretű eredetiket álló (függőleges) tájolásban. Ha fekvő (vízszintes) tájolásban helyezi el, a gép helytelen méretet fog észlelni. A5R (5-1/2" × 8-1/2"R) méretű eredeti esetén kézzel adja meg az eredeti méretet.
   - AZ EREDETI LAPOLVASÁSI MÉRET MEGADÁSA PAPÍRMÉRETBEN

2. #### Adja meg a rendeltetési helyet.

   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A CÍMTÁRBÓL
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA KERESÉSI SZÁMMAL
   - RENDELTETÉSI HELY KÉZI MEGADÁSA
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A KÜLDÉSI NAPLÓBÓL
   A gomb ikonján láthatóvá válik a gombban tárolt rendeltetési hely típusa.

   | Lapolvasás e-mailbe
   | Szkennelés FTP-re
   | Lapolvasás hálózati mappába

   - Ha gyorsgombra koppintás után nem a érintésével vált képernyőt, a megérintett gombhoz tartozó rendeltetési helyet a készülék automatikusan rendeltetési helyként határozza meg.
   - Ha Lapolvasás e-mailbe feladatot hajt végre, másolatot (Cc) vagy titkos másolatot (Bcc) is küldhet más rendeltetési helyekre. A rendeltetési helyek kijelöléséhez koppintson a gombra.
   - Több rendeltetési helyet is megadhat.
   - A [Tárgy], [Fájlnév], [Válaszcím] vagy [Fő szöveg] módosításához koppintson egy beviteli mezőre vagy az [Opciók] gombra.
   - - A TÁRGY, FÁJLNÉV, VÁLASZCÍM ÉS SZÖVEGTÖRZS MÓDOSÍTÁSA

3. #### Koppintson az [Eredeti] gombra, majd az eredeti kép tájolásának megfelelő „Kép tájolása” gombra.

   Az eredetinek a helyes tájolásban történő beolvasásához (az eredeti felső széle a kijelző felső szélénél legyen) pontosan adja meg az eredeti tájolását.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson ide: .

   - Módosíthatja a megvilágítást, a felbontást, a fájlformátumot, a színes módot és egyéb beállításokat. Lásd a következőket.
   - - EREDETI MINDKÉT OLDALÁNAK AUTOMATIKUS BEOLVASÁSA
     - AZ EREDETI LAPOLVASÁSI MÉRET MEGADÁSA PAPÍRMÉRETBEN
     - AZ EREDETI LAPOLVASÁSI MÉRET MEGADÁSA SZÁMÉRTÉKKEL
     - A KÉP KÜLDÉSI MÉRETÉNEK MEGADÁSA
     - A MEGVILÁGÍTÁS ÉS AZ EREDETI BEOLVASÁSI KÉPTÍPUS MEGADÁSA
     - KÉPOLVASÁSI FELBONTÁS MEGADÁSA
     - Lapolvasási vagy adatbeviteli módban
     - A SZÍNES MÓD BEÁLLÍTÁS MÓDOSÍTÁSA
   - Az [Egyéb] gombra kattintva több funkciót konfigurálhat, például megadhatja a küldés idejét vagy különböző méretű eredeti oldalak együttes küldését.

4. #### Az eredeti lapolvasásának megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   Ha az eredeti oldalakat a dokumentumadagoló tálcába helyezte, a gép minden oldalt beolvas.
   Ha az eredetit a dokumentumüvegre helyezte, az oldalakat egyenként olvassa be.
   Amikor az utolsó eredetit is beolvastatta, koppintson az [Olvasás vége] gombra.
   A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.
   - Koppintson az [Előnézet] gombra, hogy küldés előtt megtekinthesse a kimenő kép előnézetét. Miután az [Előnézet] gombra koppintva beolvasta az eredetit, a következő eredeti beolvasásához koppintson a [További lapolv.] gombra. A kép küldésének megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
   - A [Funkció áttek.] gombbal módosíthatja az egyes beolvasott oldalak megvilágítását, felbontását, lapolvasási méretét és küldési méretét. Ha viszont az Egyebeknél a „Kártyakép” lehetőséget választja, páros számú eredeti beolvasásánál csak a megvilágítás módosítható.

Vissza a tetejére