# LEVÁLOGATOTT MÁSOLATSOROZATOK ÖSSZETŰZÉSE

## Áttekintés

Ez a funkció a leválogatott másolatsorozatok tűzését és kiadását végzi (tűzéses rendezés).

Egy tűzés hátul | Egy tűzés elöl | Tűzés 2
--- | --- | ---

- A tűzési pozíciókat megtekintheti a „MÁSOLAT ELŐNÉZETI KÉPERNYŐN”.
- A tűzött rendezés funkció használatához finisher vagy gerinctűzős finisher szükséges.

## Használat

1. #### Koppintson a [Kimenet] gombra.

2. #### Érintse meg a [Tűzés], majd a megfelelő tűzési helyzet gombját.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra.

   - Ha 1 tűzést kívánt alkalmazni hátul, állítsa a [Ferde tűzés] jelölőnégyzetet értékre. A készülék egy tűzőkapcsot illeszt be ferde tájolással.
   - Ha az Eltolás jelölőnégyzetet értékre állítja, a rendezett papírlapokat kötegenként eltolva nyomtathatja ki. Az egyes sorozatokat könnyedén elveheti a kimeneti tálcáról.
   - Ha a beolvasott eredetik száma meghaladja a tűzési korlátot, megjelenik egy üzenet. Érintse meg a [Folytatás] vagy [Mégse] gombot.
     [Folytatás]: Folytatja a rendezést, tűzés nélkül.
     [Mégsem]: Visszavonja a tűzött rendezés beállítást.

   ###### A tűzés funkció kikapcsolása:

   Érintse meg újra a kiválasztott tűzéshez tartozó gombot.

Vissza a tetejére