# A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

A készülék csúcsteljesítményű működésének fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa a gépet.
Ha színes/fehér vonalak vagy adagolási hibák fordulnak elő, tisztítsa meg a következő gépegységeket.

Ha piszkos foltok vagy színes/fehér vonalak maradnak a beolvasott képeken: | DOKUMENTUMÜVEG DOKUMENTUM HÁTTÉRLEMEZ LAPOLVASÓ TERÜLET
Ha papírelakadás fordul elő az oldaltálcában: | OLDALSÓ ADAGOLÓGÖRGŐ

A készülék tisztítására ne használjon gyúlékony aeroszolt. Az aeroszolból származó gáz forró elektromos alkatrészekkel vagy a gép belsejében lévő a fixáló egységgel érintkezve tüzet vagy áramütést okozhat.

- A készülék tisztítására ne használjon hígítót, benzint vagy hasonló illékony tisztítószert. Tönkretehetik a készülék burkolatát, illetve annak elszíneződését okozhatják.
- Puha ruhával óvatosan törölje le a szennyeződést a kezelőpanel tükörfényes felületéről. Ha durva szövetet használ, vagy túl erősen dörzsöli, megsértheti a felületet.

Vissza a tetejére