# MEGSZAKÍTOTT MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE

## Áttekintés

Amikor sürgősen kell másolnia és a gép egy hosszabb másolási vagy egyéb feladatot végez, használja a másolás megszakítása funkciót. A megszakítás funkció félbeszakítja az adott nyomtatási feladatot, és a másolás megszakításánál megadott eredetit nyomtatja ki.

- A [Megszakítás] gomb az eredetik beolvasása során nem látható.
- A folyamatban lévő nyomtatási feladat beállításaitól függően előfordulhat, hogy a [Megszakítás] gomb nem jelenik meg.
- A másolás megszakítása funkció nem használható a következő funkciókkal együtt:
  egyesítés, tandem másolás, könyvmásolás, kártyakép többoldalas nagyítás, eredeti számlálás, próbanyomat, beállítás előnézete, könyv felosztás.
- Ha eredetit helyez a dokumentumüvegre, nem választhatja a két oldalas másolás, a rendezés módot és a tűzött rendezés funkciót.
  Ha Önnek ezek közül a funkciók közül valamelyikre szüksége van, használja az automata dokumentumadagolót.

## Használat

1. #### Koppintson a [Megszakítás] gombra.

   Megjelenik a megszakítás mód képernyő.

   Ha a felhasználó hitelesítése engedélyezve van, a [Megszakítás] gombra koppintva jelenítse meg a felhasználó hitelesítő képernyőt. Adja meg a felhasználónevet és a jelszót a felhasználó hitelesítéséhez.

2. #### Helyezze be az eredetit.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

3. #### Szükség szerint állítsa be a másolatokat.

   ###### A nyomtatás megszakításának törlése:

   Koppintson a [Mégsem] gombra.

4. #### A megszakításos másolás kezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   Ha a másolásmegszakítási feladat kész, a megszakított feladat folytatódik.
   A másolás megszakítása funkció nem jeleníti meg a beolvasott eredeti előnézetét.

Vissza a tetejére