# MÁSOLATOK LYUKASZTÁSA

## Áttekintés

Ez a funkció átlyukasztja a másolatokat, majd kiadja azokat. A lyukasztható papírméret a telepített lyukasztó modultól függően változik.

- A lyukasztási pozíciókat megtekintheti a „MÁSOLAT ELŐNÉZETI KÉPERNYŐN”.
- A papír lyukasztásához használatához lyukasztó modul szükséges.
- A lyukak száma és a közöttük lévő távolság a telepített lyukasztó modultól függően változik.
- Nem használhat A3W (12" × 18") méretű papírt és speciális nyomathordozót, például vetítőfóliát.
- A lyukasztó funkció nem használható együtt a gerinctűzéssel és a papírhajtogatással. Ugyanakkor A3, B4 és 11" × 17" méret esetén a Z hajtással együtt használható.

## Használat

1. #### Koppintson a [Kimenet] gombra.

2. #### Koppintson a [Lyukaszt] fülre, majd a kívánt lyukasztásra.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra.

   ###### A lyukasztás funkció kikapcsolása:

   Koppintson a kijelölt lyukasztás gombra.

Vissza a tetejére