# KIMENETI BEÁLLÍTÁSOK

## Áttekintés

Konfigurálja a másolatok kimeneti beállításait a Leválogatás, Csoport, Eltolás, Elválasztó oldal, Tűzés, Lyukasztás vagy Hajtogatás funkciókkal. A másolatok kimeneti helyét is határozza meg.

### Kimeneti tálca

Határozza meg a kimenő másolatok helyét.
Ha finisher (100 lap tűzésére alkalmas) vagy gerinctűzős finisher (100 lap tűzésére alkalmas) van telepítve, választhatja az [Eltolásos tálca] vagy az [Középső tálca] gombot.
Ha finisher (50 lap tűzésére alkalmas) vagy gerinctűzős finisher (50 lap tűzésére alkalmas) van telepítve, választhatja az [Eltolásos tálca] vagy az [Felső Tálca] gombot.
Ha nagy kapacitású gyűjtő telepítve van, választhatja a [Felső Tálca] vagy az [Gyűjtő 1.tálca]
gombot.

- KIMENETI HELY MÓDOSÍTÁSA

### Eltolás

Ezzel a funkcióval a másolatokat sorozatonként eltolva nyomtathatja ki. Ha a jelölőnégyzetet a értékre állítja, engedélyezi az eltolás funkciót, ha pedig értékre, letiltja ezt a funkciót.
Ez a funkció akkor működik, ha finisher, gerinctűzős finisher vagy nagy kapacitású gyűjtő van telepítve, és az [Eltolásos tálca] vagy [Gyűjtő tálca] van kimeneti tálcaként kijelölve.
A tűzés funkció kiválasztása automatikusan eltávolítja a pipát az Eltolás jelölőnégyzetéből.

### Elválasztó oldal

Ez a funkció elválasztó lapokat illeszt be a megadott számú másolatok vagy az egyes feladatok közé még a kinyomtatás előtt.
Az elválasztó oldal funkció csak akkor működik, ha finisher, gerinctűzős finisher vagy nagy kapacitású gyűjtő van telepítve.

- ELVÁLASZTÓ OLDALAK BEILLESZTÉSE A MÁSOLATOK VAGY A NYOMTATÁSI FELADATOK KÖZÉ

### Leválogatás/Csoport

A beolvasott eredeti másolásánál válassza ki a leválogatási módot.
A „Leválogatás” funkció sorozatonként rendezi, majd kiadja a beolvasott eredetiket. A „Csoport” funkció oldalanként rendezi, majd kiadja a beolvasott eredetiket.

- A KIMENET RENDEZÉSI MÓDJÁNAK MÓDOSÍTÁSA

### Tűzés

Minden másolatsorozat összetűzhető vagy a lapok középen összehajthatók és összetűzhetők.

- A tűzés funkció csak akkor működik, ha finisher vagy gerinctűzős finisher van telepítve.
- A gerinctűző funkció csak akkor működik, ha gerinctűzős finisher van telepítve.

- LEVÁLOGATOTT MÁSOLATSOROZATOK ÖSSZETŰZÉSE
- MÁSOLATOK GERINCTŰZÉSE

### Hajtás

A másolatok hajtogathatók.
A hajtogatás funkció csak akkor működik, ha gerinctűzős finisher vagy hajtogató egység van telepítve.

- A NYOMATOK HAJTOGATÁSA

### Lyukasztás

Ez a funkció átlyukasztja a másolatokat, majd kiadja azokat.
A lyukasztó funkció csak akkor működik, ha lyukasztó modul van telepítve.

- MÁSOLATOK LYUKASZTÁSA

Vissza a tetejére