# LYUKASZTÓ MODUL (MX-PN13A/B/C/D)

## Áttekintés

A lyukasztó modul(100 lap tűzésére alkalmas) finisherre vagy (100 lap tűzésére alkalmas) gerinctűzős finisherre telepíthető, és az elkészült nyomatok kilyukasztására használható.
A lyukasztó modulhoz (100 lap tűzésére alkalmas) finisher vagy (100 lap tűzésére alkalmas) gerinctűzős finisher szükséges.

### A lyukasztási hulladék ürítése

A lyukasztás során keletkező hulladékot a lyukasztási hulladéktartály gyűjti össze.
A lyukasztási hulladék ürítésénél kövesse az útmutató előírásait.

1. #### Nyissa ki az első ajtót.

2. #### Fogja meg a lyukasztási hulladéktartály fogantyúját, óvatosan húzza ki a dobozt és ürítse ki a lyukasztási hulladékot.

   Öntse ki a lyukasztási hulladékot egy papírzacskóba vagy hasonlóba. Ügyeljen, hogy ne szóródjon ki.

3. #### Finoman tolja vissza a dobozt.

4. #### Csukja be az első ajtót.

Vissza a tetejére