# RENDELTETÉSI HELY KÉZI MEGADÁSA

## Áttekintés

A Lapolvasás E-mail-be üzemmódokban közvetlenül is megadhat rendeltetési helyet. A Képolvasás hálózati mappába üzemmódban közvetlenül is megadhat referenciát.
Szkennelés FTP-re üzemmódban nem adhat meg rendeltetési helyet manuálisan.

## Használat

1. #### Koppintson a Cím szövegdobozra.

   - Adatbeviteli módban válassza ki a rendeltetési hely módját és írja be a rendeltetési hely címét.
   - Ha Szkennelés FTP üzemmódban megérinti a Cím szövegdobozt, a címtár képernyő jelenik meg.

2. #### Használja a szoftveres billentyűzetet a rendeltetési hely címének megadásához.

   - A Lapolvasás hálózati mappába módban a hálózati mappa beviteli képernyő jelenik meg. Lásd: „Hálózati mappa meghatározása címként”.
   - A rendeltetési cím megadása után érintse meg a [OK] gombot.
   A [Címzett], [Cc] és [Bcc] közötti váltáshoz koppintson a gombra.
   A [Bcc] lehetőséget akkor választhatja, ha a [Rendszerbeállítás] → [Képküldési beállítások] → [Lapolvasási beállítások] → [Lapolvasási beállítások] → [Bcc beállítás] elem ki van választva és a [Bcc engedélyezése] engedélyezve van.

### Hálózati mappa meghatározása címként

1. #### Érintse meg a [Tallózás] gombot.

   - Cím közvetlen beírásához koppintson a [Útvonal input a mappához] gombra. Megjelenik a szoftveres billentyűzet.
   - Ha felhasználónév és jelszó megadása szükséges, egyeztessen a kiszolgáló rendszergazdájával, és adja meg azokat.

2. #### Koppintson a megnyitni kívánt munkacsoport gombjára.

   - A ikonra koppintva megadhat egy kulcsszót a munkacsoport, kiszolgáló vagy hálózati mappa megkereséséhez.
   - Legfeljebb 100 munkacsoport, 100 kiszolgáló és 100 hálózati mappa jelenik meg.
   - Koppintson a ikonra a visszatéréshez az 1. lépés képernyőjére.

3. #### Koppintson az elérni kívánt kiszolgáló vagy számítógép gombjára.

   Ha a felhasználónév és jelszó megadását kérő képernyő jelenik meg, egyeztessen a szerver rendszergazdájával, és adja meg a megfelelő felhasználónevet és jelszót.

4. #### Koppintson a hálózati mappa gombjára.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson a [Bevitel] gombra. Ekkor visszatér az 1. lépés képernyőjére. A rendeltetési hely elfogadásához koppintson a [Bevitel] gombra.

Vissza a tetejére