# TÁROLT KÉPKÜLDÉSI BEÁLLÍTÁSOK BETÖLTÉSE (PROGRAM BEHÍVÁSA)

## Áttekintés

Ez a funkció együttesen programként tárol különböző beállításokat. A tárolt program egy egyszerű művelettel behívható.
Például tételezzük fel, hogy A4 (8–1/2" × 11") méretű dokumentumokat olvas be egy fájlba, és havonta egyszer elküldi azokat minden leányvállalatnak.

- Ugyanazokat a dokumentumokat küldi el minden leányvállalatnak.
- Egy összefűzött dokumentum egyes oldalait egymás után továbbítja.
- A dokumentumok szélein lévő foltok a küldés előtt törlődnek

Ha nem tárolt munkaprogramot | Ha tárolt munkaprogramot
--- | ---
Adja meg a leányvállalatok címeit. Válassza a dupla oldal beolvasását. Adja meg a Törlés beállítást. Koppintson a [Start] gombra. Olvassa be és küldje el az eredetit. | Koppintson egy tárolt program gombjára. Koppintson a [Start] gombra. Olvassa be és küldje el az eredetit.
Ez a módszer több beállítást igényel ezért tovább tart. Emellett beállítási hiba is előfordulhat. | Ez a módszer nem igényel több beállítást ezért rövid ideig tart. Ezenkívül beállítási hibáktól mentes adatokat is küldhet.

- A program a benne tárolt beállításokat a továbbítás után is megőrzi. Ugyanazokat a beállításokat többször is fel lehet használni küldéshez.
- Az alábbi tartalmakat nem lehet programokban tárolni:
  - Koppintás az Egyedi méret gombra, Kártyakép, oldaláthelyezés és nem definiált törlés előnézet közben, Metaadat bevitel, Küldési beállítások és Saját név kiválasztása.
- Legfeljebb 48 program tárolható.
- Egy programban legfeljebb 500 rendeltetési hely tárolható.

Ez a funkció nem használható adatbeviteli módban.

###### Program tárolásához:

Koppintson a [Program regisztráció] gombra, amely az üzemmódok képernyőjének használatakor jelenik meg a kezelőpanelen.

- PROGRAMOK TÁROLÁSA

## Használat

1. #### Helyezze be az eredetit.

   A programban tárolt funkciónak megfelelően helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagolóba vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

2. #### A kezelőpanelen koppintson a [Program behívása] gombra.

3. #### Koppintson a visszakeresni kívánt programhoz tartozó gombra.

   A program tárolt beállításai alkalmazásra kerülnek.

4. #### Szükség esetén adjon meg további beállításokat.

   A behívott programtól függően előfordulhat, hogy további beállítások nem megengedettek.

5. #### Az eredeti lapolvasásának megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   Ha az eredeti oldalakat a dokumentumadagoló tálcába helyezte, a gép minden oldalt beolvas.
   Ha az eredetit a dokumentumüvegre helyezte, az oldalakat egyenként olvassa be.
   Amikor az utolsó eredetit is beolvastatta, koppintson az [Olvasás vége] gombra.
   A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.
   A kimeneti kép küldés előtti ellenőrzéséhez koppintson az [Előnézet] gombra. Miután az [Előnézet] gombra koppintva beolvasta az eredetit, a következő eredeti beolvasásához koppintson a [További lapolv.] gombra. A kép küldésének megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
   További információ: „A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE” című részben.

Vissza a tetejére