# KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK

## Áttekintés

A gépre kiegészítő berendezések telepíthetők a funkcionalitás növelése érdekében.
A perifériák általában opcionálisak. Viszont egyes modellek bizonyos kiegészítő berendezéseket alapfelszereltségként tartalmaznak.

(2015 decemberétől)

Terméknév | Termékszám | Leírás
--- | --- | ---
Nagy kapacitású tálca | MX-LC12 | Kiegészítő tálca. Legfeljebb 3500 lap helyezhető bele.
Nagykapacitású tálcák | MX-LC13 N | Kiegészítő tálca. Legfeljebb 5000 lap helyezhető bele. Két egységet is csatlakoztathat.
Papírtovábbító egység | MX-RB16 | Az egység a nagykapacitású tálcák egyszerűbb csatlakoztatásához szükséges.
Csatlakozómodul | MX-RB17 | Az egység két nagykapacitású tálca egyszerűbb csatlakoztatásához szükséges.
Többlapos oldaltálca | MX-MFX1 | Kiegészítő tálca. Legfeljebb 100 lap helyezhető bele. Szerelje fel a tálcát a készülékre.
MX-MF11 | Kiegészítő tálca. Legfeljebb 500 lap helyezhető bele. Szerelje fel a tálcát a nagykapacitású tálcákra.
Nagykapacitású gyűjtő | MX-ST10 | Hasznos egység nagyszámú másolat készítésekor. Legfeljebb 5000 lap kiadására alkalmas.
Papírszállító | MX-CA10 | A nagykapacitású gyűjtőben levő szállító. Hasznos, ha nagy mennyiségű lappal dolgozik. A termék egy egységét az MX-ST10 típus tartalmazza; ez az egység kiegészítő tartozék.
Finisher (100 lap tűzésére alkalmas) | MX-FN21 | Kimeneti eszköz, amely lehetővé teszi a tűzés funkció és az eltolás funkció használatát. Legfeljebb 100 lap tűzhető össze.
Gerinctűzős finisher (100 lap tűzésére alkalmas) | MX-FN22 | Kimeneti eszköz, amely lehetővé teszi a tűzés, az eltolás és a brosúra másolás funkciók használatát. Legfeljebb 100 lap tűzhető össze.
Lyukasztó egység | MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D | Ez az egység lyukakat üt a másolatokra és egyéb kimenetekre. Finisher (100 lap tűzésére alkalmas) vagy gerinctűzős finisher (100 lap tűzésére alkalmas) szükséges.
Vágó egység | MX-TM10 | Egység a gerinctűzéssel ellátott lapok túllógó részének levágásához. Gerinctűzős finisher (100 lapos tűzéshez) szükséges.
Hajtogató egység | MX-FD10 | Lapok hajtása és kiadása. Finisher (100 lap tűzésére alkalmas) vagy gerinctűzős finisher (100 lap tűzésére alkalmas) szükséges.
Beszúró | MX-CF11 | Egység fed- és betétlapok beillesztéséhez. Az egység alkalmas a papír finisherbe (100 lapos tűzés) vagy gerinctűzős finisherbe (100 lapos tűzés) történő adagolására utómunkálatok elvégzéséhez.
Gyűrődéskorrigáló egység | MX-RB18 | A nyomtatott lapokon levő gyűrődések korrigálása. Az egység a finisher (100 lapos tűzés), gerinctűzős finisher (100 lapos tűzés), hajtogató egység, beszúró, illetve nagykapacitású gyűjtő telepítéséhez szükséges.
Papírtovábbító egység | MX-RB13 | Az egység a finisher (100 lapos tűzés) vagy gerinctűzős finisher (100 lapos tűzés), illetve beszúró közvetlen telepítéséhez szükséges.
Vonalkód betűkészlet | MX-PF10 | Vonalkódos betűket ad a gép betűkészletéhez.
XPS bővítőkészlet | MX-PUX1 | Ez a készlet XPS-kompatibilis nyomtatóként használható. A részletekről a forgalmazójánál tájékozódhat.
Tükröző készlet | MX-EB15 | Adatok másolatának automatikus mentése egy másik merevlemezre. Az egység lehetővé teszi a műveletek megszakadás nélküli végrehajtását sérült merevlemez esetén.
Alkalmazási Integrációs Modul | MX-AMX1 | Az alkalmazás-integrációs modul és a hálózati lapolvasás funkció együttes használatával a beolvasott képfájlhoz metaadatfájl csatolható.
Alkalmazási Kommunikációs Modul | MX-AMX2 | A gépet hálózaton keresztül egy külső alkalmazással kapcsolja össze.
Továbbfejlesztett tömörítést lehetővé tevő készlet | MX-EB11 | A beolvasott dokumentumot nagy tömörítésű PDF-formátumban menti el. A nagy tömörítésű PDF a normál PDF-nél kisebb méretű.
Billentyűzet | MX-KB13 | A gépbe integrált billentyűzet. Használaton kívül a kezelőpanel alatt tárolható.
Webböngésző bővítőkészlet | MX-AM10 | Weboldalak megtekintéséhez engedélyezi az internet hozzáférést.
Bélyegzőegység | AR-SU1 | Ez bélyegzi le az egyes eredetiket beolvasás után képküldés módban. Automatikus dokumentumadagoló szükséges.
Bélyegzőkazetta | AR-SV1 | Két tartozék igazolóbélyegző kazettával.
Tűzőkapocs-kazetta | MX-SCX2 | Papír tűzése. Finisher (100 lap tűzésére alkalmas) vagy gerinctűzős finisher (100 lap tűzésére alkalmas) szükséges.
MX-SCX1 | Papír gerinctűzése. Gerinctűzős finisher (100 lapos tűzéshez) szükséges.
Állapotjelző | MX-SL10 | A készülék állapotának kijelzése.

Lehetnek olyan opciók, melyek nem elérhetők néhány országban és régióban.
Vissza a tetejére