# ELŐFŰTÉS ÜZEMMÓD

## Áttekintés

Ez a mód lecsökkenti az égetőmű hőmérsékletét, és a várakozás idejére alacsonyabb energiafogyasztású üzemmódba teszi a gépet.
Az előfűtés üzemmód akkor aktiválódik, ha készenléti üzemmódban eltelik a megadott idő anélkül, hogy a gép feladatot kapna.
Az automatikus kikapcsolás időzítővel összehasonlítva kisebb az energiamegtakarítás, és rövidebb a visszaállási idő.
Előfűtés módban a [Főablak] gomb világít, és az érintőpanel, valamint az [Energiatakarékos] gomb jelzőfénye kialszik.
Az érintőképernyő törlésre kerül, ha megérinti , illetve ha megnyomja a [Főablak] gombot.

###### Az előfűtés mód beállítása:

A „Beállítás mód (rendszergazda)” elem alatt válassza az [Energiatakarékos] → [Energiatakarékos mód beállítása] → [Előfűtés üzemmód beállítása] opciót.
Vissza a tetejére