# NAGYSZÁMÚ OLDAL KÜLDÉSE (EGYESÍTÉS)

## Áttekintés

Ezzel a funkcióval a nagyszámú oldalból álló eredetik sorozatokra bonthatók, az egyes sorozatok az automatikus dokumentumadagolóval beolvashatók, és az összes oldal egy küldéssel továbbítható. Beolvashatja az automatikus dokumentumadagolóba és a dokumentumüvegre helyezett eredetit is. Akkor használja ezt a funkciót, ha az eredeti oldalak száma több, mint amennyi az automatikus dokumentumadagolóba egyszerre behelyezhető.
Először olvassa be az eredeti első oldalát tartalmazó sorozatot. Az első sorozat beolvasásához használt beállítást a további sorozatok beolvasásához is használhatja.

- Legfeljebb 999 oldalt olvashat be. Vegye figyelembe, hogy ha a memóriát más feladatokra is használja, kevesebb oldal olvasható be.
- Ha a memória beolvasás közben megtelik, megjelenik egy üzenet, és a beolvasás törlésre kerül.
- A beolvasási beállításokat minden eredetisorozat esetében módosíthatja.

## Használat

1. #### Eredetik elhelyezése az automatikus dokumentumadagolóban.

   Az eredetiket tegye a dokumentumadagoló tálcába. Az eredetiket a jelzővonalig halmozhatja fel.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ

2. #### Adja meg a rendeltetési helyet.

   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A CÍMTÁRBÓL
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA KERESÉSI SZÁMMAL
   - RENDELTETÉSI HELY KÉZI MEGADÁSA
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A KÜLDÉSI NAPLÓBÓL

3. #### Érintse meg a [Egyesítés] gombot.

   Az ikonon megjelenik egy pipa.

   A Lapolvasás e-mailbe opció használatakor érintse meg az [Egyéb], majd az [Egyesítés] gombot.

   ###### Az Egyesítés beállítás törlése:

   A kijelölés törléséhez érintse meg az [Egyesítés] gombot.

4. #### Az eredeti beolvasásának megkezdéséhez érintse meg a [Start] vagy az [Előnézet] gombot.

   A végleges kép előnézetével egyidejűleg az adatokat is elküldheti. További információ: „A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE” című részben.

5. #### Helyezze be a következő sorozat eredetit, majd koppintson a [További lapolv.] gombra.

   Ismételje ezt a lépést, míg minden eredetit be nem olvasott.
   Állítsa a kezelőpanelen levő [Alábbi eredeti beállítás módosítása] jelölőnégyzetet értékre, majd szükség szerint érintse meg a [További lapolv.] gombot, és módosítsa a következő eredeti beolvasási, ill. küldési beállításait.

   ###### A lapolvasás törlése:

   Érintse meg a [CA] gombot. Az összes beállítás törlésre kerül, a beolvasott adatokkal együtt.

6. #### Koppintson a [Start] gombra.

Vissza a tetejére