# ELŐRE BEÁLLÍTOTT KÉP HOZZÁADÁSA AZ EREDETIHEZ(EGYEDI KÉP)

## Áttekintés

Ez a funkció hozzáad egy előre tárolt képet az eredetihez. A képeket előzetesen regisztrálnia kell a készüléken a nyomtató-illesztőprogramból. Lásd „EGYEDI KÉP REGISZTRÁLÁSA”.

- Az egyedi képeket a készülék a regisztrált méretben nyomtatja. A méret a méretarány változtatásakor sem módosul.
- Az egyes oldalakhoz különböző képek nem adhatók meg.

Az egyedi kép kombinálása egyéb funkciókkal

Egyéb funkciók | Egyedi kép műveletek
--- | ---
Margóeltolás | Nyomtatás előtt a margó eltolódik.
Dupla oldal másolása | Az egyedi képek nyomtatása laponként történik.
Borítók/közlapok | Az egyedi képbeállításoktól függ.
2 1-re | Az egyedi képek nyomtatása minden oldalsorozat esetében megtörténik.
Jegyzettömb másolása | Az egyedi képek nyomtatása a képeltolási beállításoktól függetlenül történik.
Kártyakép | Az egyedi képek nyomtatása laponként történik.
Tükörkép | Az egyedi képek nyomtatása inverz képtükrözés nélkül történik.
Inverz F/F | Az egyedi képek nyomtatása fekete-fehér felcserélés nélkül történik. Megjegyzendő, hogy sötét háttérre nyomtatás esetén az alábbi feltétel érvényes. Egyedi pecsét: Fehérrel nyomtatva Egyedi vízjel: Kifehérítés nélkül nyomtatva
Középre helyezés | Az egyedi képek nyomtatása központosítás nélkül történik.
Bélyegző menü | Az egyedi képeket a készülék a bélyegző menübe nyomtatja.
Több fénykép | Nem kombinálható.
Többoldalas nagyítás | Nem kombinálható.
Rejtett minta nyomtatása | Az egyedi képek nyomtatása rejtett nyomtatási mintával történik.
Elrendezés ismétlése | Nem kombinálható.
Kép pozíciója | Az egyedi képet a készülék az eredeti pozícióba nyomtatja, a képhelyzet beállításaitól függetlenül.
Könyv felosztás | Az egyedi képek nyomtatása laponként történik.
Tandem másolás | Az egyedi képeket a készülék akkor nyomtatja, ha az azonos fájlnevű egyedi képet mind a mester, mind pedig a szolga gépeken regisztrálta. Ha az egyedi képet nem regisztrálta, a készülék nyomtatás helyett másolást végez.

## Használat

1. #### Helyezzen be egy eredetit, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

2. #### Érintse meg az [Egyéb], majd a [Egyedi kép] gombot.

3. #### Érintse meg a [Egyedi bélyegző] vagy az [Egyedi vízjel] gombot.

4. #### Kép kiválasztásához érintse meg a [Kép] gombot.

   A rendelkezésre álló képek közül válassza ki a kívánt miniatűr kép(ek)et.

5. #### Adja meg a [Oldal nyomtatása] vagy az [Eredeti] beállítást.

   A beállításokról lásd: „Egyedi képbeállítások”.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.

   ###### Az egyedi képbeállítás törlése:

   Koppintson a [Off] gombra.

6. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

7. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

   a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.

### Egyedi képbeállítások

Egyedi bélyegzőhöz

Leírás | Leírás
--- | ---
Oldal nyomtatása | Adja meg a nyomtatandó oldal(aka)t. Első oldal vagy Minden oldal
Nyomtatási pozíció | Adja meg a nyomtatás helyét.
Eredetik | AZ EREDETI TÁJOLÁSA | Adja meg az eredeti tájolását.
Kétoldalas eredeti típus | Adja meg a fűzési szélt a kétoldalas eredetikhez. Válasszon a Könyv vagy Tabló opciók közül.
Szög | Adja meg a kép sarkát. Válasszon a 0, -90, 90 és 180 fok lehetőségek közül.

Egyedi vízjelhez

Leírás | Leírás
--- | ---
Minta nyomtatása | Átlátszó: Egy eredeti képet tesz átlátszóvá a bélyegzős másoláshoz. Átfedés: Elrejti az eredeti képhez hozzáadott vízjelet a bélyegzős másoláshoz.
Megvilágítás | Válassza ki a megvilágítást a rendelkezésre álló kilenc szint közül.
Oldal nyomtatása | Válasszon az Első oldal vagy Minden oldal lehetőségek közül.
Nyomtatási pozíció | Pozíció megadása bélyegzős másoláshoz.
Eredetik | AZ EREDETI TÁJOLÁSA | Adja meg az eredeti tájolását.
Kétoldalas eredeti típus | Adja meg a fűzési szélt a kétoldalas eredetikhez. Válasszon a Könyv vagy Tabló opciók közül.
Szög | Válasszon a 0, -90, 90 és 180 fok lehetőségek közül.

Vissza a tetejére