# BEOLVASOTT EREDETIK BÉLYEGZÉSE (IGAZOLÓ BÉLYEGZŐ)

## Áttekintés

Ez a funkció az automatikus dokumentumadagolóval beolvasott eredetiket egyenként lebélyegzi, így ellenőrizheti, hogy a gép jól olvasta-e be az eredetiket.

- Az Igazoló bélyegző funkció használatához külön beszerezhető igazoló bélyegző egységet kell telepíteni.
- Kétoldalas eredetik használatánál a gép kétszer bélyegzi le minden eredeti elejét.
- Ha lapolvasás közben hiba történik, a még be nem olvasott eredetit is lebélyegezheti a gép.
- Ha az eredetikre pecsételt „O” jelzés halványulni kezd, cserélje ki az igazoló bélyegző kazettáját.
  Az igazoló bélyegző kazettájának cseréjét lásd az „IGAZOLÓ BÉLYEGZŐ KAZETTÁJA” című részben.

## Használat

1. #### Eredetik elhelyezése az automatikus dokumentumadagolóban.

   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ

2. #### Adja meg a rendeltetési helyet.

   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A CÍMTÁRBÓL
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA KERESÉSI SZÁMMAL
   - RENDELTETÉSI HELY KÉZI MEGADÁSA
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A KÜLDÉSI NAPLÓBÓL

3. #### Koppintson az [Egyéb] gombra, majd a [Igaz. bélyegző] gombra.

   Egy pipa jelenik meg az ikonon.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson a [Vissza] gombra.

   ###### Az igazoló bélyegző beállításainak törlése:

   Az [Igaz. bélyegző] gombra kattintva törölje a bejelölést.

4. #### Az eredeti lapolvasásának megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.
   A kimeneti kép küldés előtti ellenőrzéséhez koppintson az [Előnézet] gombra. Miután az [Előnézet] gombra koppintva beolvasta az eredetit, a következő eredeti beolvasásához koppintson a [További lapolv.] gombra. A kép küldésének megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
   További információ: „A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE” című részben. A funkció beállításait az előnézeti képernyőn nem lehet módosítani.

Vissza a tetejére