# OLDALSÓ ADAGOLÓGÖRGŐ

Ha az oldaltálcában gyakran fordul elő papírelakadás, tisztítsa meg az oldaltálca adagológörgőjét. Törölje le az adagológörgő felületét egy tiszta, puha, vízzel vagy semleges tisztítószerrel megnedvesített ruhával.

## Használat

### Oldaltálca (a gépen)

1. #### Vegye ki a papírt.

2. #### Távolítsa el a takaró lemezt.

3. #### Tisztítsa meg az oldaltálca adagológörgőjét.

   A tisztítás befejezése után helyezze vissza a takaró lemezt.

4. #### Helyezze be a papírt.

### Oldaltálca (nagy kapacitású tálcák)

1. #### Nyomja meg a kezelőgombot, és vegye ki a papírt.

   A papírfiók leereszkedik. A papírfiók lesüllyedése közben a kezelőgomb villog. Amikor a papírfiók leereszkedett, a gomb világít. Ne vegye ki a papírt mindaddig, míg a gomb villog.

2. #### Távolítsa el a takaró lemezt.

3. #### Tisztítsa meg az oldaltálca adagológörgőjét.

   A tisztítás befejezése után helyezze vissza a takaró lemezt.

4. #### Helyezze be a papírt, és nyomja meg a kezelőgombot.

   A papírfiók a kezelőgomb megnyomására felemelkedik.

Vissza a tetejére