# BELÜL

Ez a rész a gép belsejében található elemek nevét és funkcióját ismerteti.
Érintse meg a nevet, hogy felbukkanjak az adatai.

×
Festékkazetta
Ez a kazetta tartalmazza a festéket. Ha egy festékkazettából kifogy a festék, a kazettát ki kell cserélni.
-FESTÉKKAZETTA
×
Fixáló egység
Hő alkalmazásával itt fixálódik a továbbított kép a papírra.
A fixáló egység forró. Vigyázzon, nehogy megégesse magát az elakadt papír eltávolítása közben.
×
Transfer belt
Ez az egység veszi le a festékkel kialakított képet a fényérzékeny hengerről, és viszi át a papírra.
Ne érintse meg, és ne károsítsa a továbbítóegységet.
Ez hibás képet okozhat.
×
Papírfordító rész ajtaja
Ez az egység fordítja meg a papírt kétoldalas nyomtatás esetén. Nyissa ki ezt az ajtót az elakadt papír eltávolításához.
×
Hálózati főkapcsoló
A kapcsolóval kapcsolhatja be és ki a gépet.
-A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA
×
Festékhulladék-tároló
Ez a kazetta gyűjti össze a nyomtatás után megmaradt fölösleges festéket.
-FESTÉKHULLADÉK GYŰJTŐ
A festékhulladék gyűjtő tartályokat egy szerviztechnikus gyűjti össze és cseréli ki.
Vissza a tetejére