# ÚJRAKÜLDÉS A SIKERTELEN KÖRFAX KÜLDÉS RENDELTETÉSI HELYEKRE

Egy befejezett Körfax küldés eredménye ellenőrizhető a feladatállapot képernyőn. Ha bármelyik rendeltetési helyre sikertelen az adatátvitel, akkor megismételheti a küldést az adott helyre.

## Használat

1. #### Koppintson a Feladat kezelés képernyőre, majd a [Lapolvasás] fülre.

2. #### Koppintson a [Kész] gombra.

3. #### A befejezett körfax küldés gombjára koppintást követően a kezelőpanelen koppintson [A kiválasztott feladat részleteinek ellenőrzése] gombra.

   Megjelennek a feladat részletei.

   - A körlevél feladat gomb rendeltetési helyeként megjelenik a „Körlevél xxxx”. Az „xxxx” jelzésben a lapolvasás befejezésekor az érintőpanelen megjelent feladat kezelési száma olvasható.
   - Ha a körfax küldésben különböző módok rendeltetési helyei szerepelnek, minden módban ugyanaz a körfax küldés gomb jelenik meg.

4. #### A [Sikertelen] fülre koppintás után a kezelőpanelen koppintson a [Sikertelenül küldött címekre újraküldés] gombra.

   A gép megkezdi a kép újraküldését a korábbi körlevélküldés sikertelen rendeltetési helyeire.

   A [Sikertelenül küldött címekre újraküldés] gombra koppintás után végrehajtandó lépések attól függően különböznek, hogy használja-e a dokumentumtárolás funkciót.

   - ###### Dokumentumtárolás használata esetén:

     Ha megadja a sikertelen küldés rendeltetési helyét, visszatér a dokumentumtárolás képernyő.
     Hajtsa végre a dokumentumtárolás újraküldési műveletsorát. (Nem kell az eredetit újból beolvasnia.)

   - ###### Ha nem használja a dokumentumtárolást:

     Ha megadja a sikertelen küldés rendeltetési helyét, visszatér a kezdőképernyő. Helyezze be az eredetit, majd hajtsa végre a körfax küldés lépéseit.

Vissza a tetejére