# ECO FUNKCIÓ

## Áttekintés

Az Eco funkciók az energiafogyasztás csökkentése céljából vannak telepítve a gépre. Az adott alkalmazás céljainak és követelményeinek megfelelően különböző Eco funkciókat használhat.

### Az Eco funkciók típusai

Eco funkció | Leírás
--- | ---
Öko-beolvasás | A nyomtatáshoz nem kapcsolódó funkciók kikapcsolt fixáló egységgel is végrehajthatók.
ELŐFŰTÉS ÜZEMMÓD | Ez a mód lecsökkenti a fixáló egység hőmérsékletét, és kis áramfelvételi módban várakoztatja a gépet.
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ | Amikor a gépet nem használják, ez a mód kikapcsolja a kezelőpanel és a fixáló egység áramellátását, majd a gépet a legkisebb áramfelvétellel járó állapotban várakoztatja.
A TÁVOLI FELADAT BEFEJEZÉSE UTÁN AUTO KIKAPCSOLÁS MÓDBA LÉP | A gép csak nyomtatási feladat végrehajtásakor tér vissza Automatikus Kikapcsolás módból. A gép csak nyomtatási feladat végrehajtása után visszatér Automatikus Kikapcsolás módba.

- Az Eco funkciót a „Beállítás mód (rendszergazda)” „Energiatakarékos” menüjében kell konfigurálni.
- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a funkcióval beállíthatók a be- és kikapcsolás időpontjai is. További információért lásd a „BE/KI KAPCS. IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA” című részt.
- A gép a használatának elemzése alapján készített mintákkal képes szabályozni az Automatikus Kikapcsolás működését. További információért lásd az „ENERGIATAKARÉKOSSÁGI MINTA LISTA” című részt.

### Eco beállítás

Három „Eco beállítás” mód választható: „Normál mód”, „Eco mód” és „Energiatakarékos mód követése”.
Az Eco funkcióval kényelmes a „Normál mód” vagy az „Eco mód” opciót használni, mert lehetővé teszik a beállítások egyidejű módosítását. Ha manuálisan kívánja konfigurálni az Eco funkciót, válassza a „Energiatakarékos mód követése” lehetőséget.
A következőkben a „Normál mód” és „Eco mód” beállításai vannak bemutatva.

Eco funkció | Normál mód | Öko-mód
--- | --- | ---
Öko-beolvasás | BE (Csak küldési módokban) | Be (Másolás kivételével minden módban)
Automatikus Kikapcsolás Időzítő | Küldési idő módosítása nappal.:Auto | Fix küldési idő.: Be (15 perc)
A távoli feladat befejezése után Auto kikapcsolás módba lép. | KI | BE
Előfűtés üzemmód beállítása | 1 perc | 1 perc
Panel kijelző kikapcsolása felfűtés módban | BE | BE

###### Az Eco beállítás módosítása:

A „Beállítás mód (rendszergazda)” menüben válassza az [Energiatakarékos] → [Eco beállítás] opciót.
Vissza a tetejére