# A KÉP ÉLESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA (ÉLESSÉG)

## Áttekintés

Ez a funkció módosítja az élességet, hogy élesebb vagy lágyabb képet hozhasson létre.

## Használat

1. #### Helyezze be az eredetit.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

2. #### Adja meg a rendeltetési helyet.

   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A CÍMTÁRBÓL
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA KERESÉSI SZÁMMAL
   - RENDELTETÉSI HELY KÉZI MEGADÁSA
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A KÜLDÉSI NAPLÓBÓL

3. #### Koppintson az [Egyéb], majd a [Élesség] gombra.

4. #### Az elküldendő kép élességének a beállítása

   A kontraszt beállításához koppintson a gombra, vagy csúsztassa el a csúszkát.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.

   ###### Az élesség beállítások törléséhez:

   Koppintson a [Off] gombra.

5. #### Az eredeti lapolvasásának megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   Ha az eredeti oldalakat a dokumentumadagoló tálcába helyezte, a gép minden oldalt beolvas.
   Ha az eredetit a dokumentumüvegre helyezte, az oldalakat egyenként olvassa be.
   Amikor az utolsó eredetit is beolvastatta, koppintson az [Olvasás vége] gombra.
   A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.
   A kimeneti kép küldés előtti ellenőrzéséhez koppintson az [Előnézet] gombra. Miután az [Előnézet] gombra koppintva beolvasta az eredetit, a következő eredeti beolvasásához koppintson a [További lapolv.] gombra. A kép küldésének megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
   További információ: „A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE” című részben. A funkció beállításait az előnézeti képernyőn nem lehet módosítani.

Vissza a tetejére