# NYOMTATÓ PORT BEÁLLÍTÁSOK

## "LPD” lap

Adja meg a profil lejárati idejét.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### LPD beállítások

###### LPD

Állítsa be ezt az opciót az LPD használatához.

###### Időtúllépés

Adjon meg egy időtúllépést. Az alapértelmezett beállítás 90 másodperc.

###### Banner használata

Állítsa be ezt az opciót a banner használatához. Az alapértelmezett beállítás a [Letiltás].

## "RAW” lap

Ezen a lapon konfigurálhatja a Nyersnyomatot.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### Nyers nyomtatási beállítások

###### Nyers nyomtatás

Állítsa be ezt az opciót a NYERS nyomtatás használatához. Az alapértelmezett beállítás az [Engedélyezés].

###### Portszám

Írja be a portszámot. Az alapértelmezett beállítás a 9100-es port.

###### Időtúllépés

Adjon meg egy időtúllépést. Az alapértelmezett beállítás 90 másodperc.

###### Kétirányú adatküldés használata

A kétoldalú kommunikáció használatához állítsa értékre.

## "WSD” lap

Ezen a lapon konfigurálhatja a WSD nyomtatást.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### WSD beállítások

###### WSD nyomtatás

Állítsa be ezt az opciót a WSD nyomtatás használatához.

###### Csoportos adatszórás felderítés használata

Állítsa be ezt az opciót a csoportos adatszórás felderítés használatához.
Vissza a tetejére