# KÍVÜL

Ez a rész a gép külső részén található elemek nevét és funkcióját ismerteti.
Érintse meg a nevet, hogy felbukkanjak az adatai.

×
Automatikus dokumentumadagoló
Automatikusan adagolja és beolvassa a többoldalas eredetiket. A 2 oldalas eredetik mindkét oldala automatikusan egy időben beolvasható.
-AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
×
Előlap
A fedél felnyitásával eltávolíthatja az elakadt papírt, illetve be- és kikapcsolhatja a készüléket.
×
Állapot visszajelző*
A készülék állapotának kijelzése.
-ÁLLAPOTJELZŐK
×
Kezelőpanel
A panelen találja a [Be- és kikapcsoló] gombot, [Energiatakarékos] gombot/kijelzőt, [Főablak] gombot/kijelzőt, főkapcsolót, IC-kártyaolvasó/-író tartó, USB-portot (A típusú), valamint az érintőpanelt. Az érintőpanel segítségével kezelheti ezeket a funkciókat.
-KEZELŐPANEL
×
Lyukasztó modul*
A lapok lyukasztása és kiadása.
×
USB csatlakozó (A típus)
Segítségével USB-eszközt, például USB-memóriát csatlakoztathat a készülékhez.
USB-kábelként árnyékolt kábelt használjon.
Támogatja az USB 2.0 (Hi-Speed) szabványt.
×
Billentyűzet*
Ezt az érintőpanelen megjelenő szoftveres billentyűzet helyett használhatja.
-A SZOFTVERES BILLENTYŰZET GOMBJAINAK NEVE ÉS FUNKCIÓJA
×
1. tálca
Ebben a tálcában tárolhatja a papírt. Legfeljebb 1200 lapot lehet benne tartani.
-1./2. tálca
×
2. tálca
Ebben a tálcában tárolhatja a papírt. Legfeljebb 800 lapot lehet benne tartani.
-1./2. tálca
×
3. tálca
Ebben a tálcában tárolhatja a papírt. Legfeljebb 500 lapot lehet benne tartani.
-3./4. tálca
×
4. tálca
Ebben a tálcában tárolhatja a papírt. Legfeljebb 500 lapot lehet benne tartani.
-3./4. tálca
×
5. tálca (MX-LC12)*
Ebben a tálcában tárolhatja a papírt. Legfeljebb 3500 lapot lehet benne tartani.
-NAGYKAPACITÁSÚ TÁLCA
×
Oldalsó tálca*
Ezt a tálcát a papír kézi adagolásához használhatja.
Amikor A4R vagy 8-1/2" × 11"R méretűnél nagyobb papírt tölt be, húzza ki az oldaltálca toldatát.
-OldaltálcA
×
Élvágó modul*
A gerinctűzéssel ellátott lapok túllógó részének levágása.
×
Gerinctűző finisher (100 lapos tűzés)*
A lapok tűzése és hajtogatása.
-Gerinctűzős finisher (100 LAP TŰZÉSÉRE ALKALMAS)
×
Finisher (100 lapos tűzés)*
A lapok tűzése és kiadása.
-FINISHER (100 LAP TŰZÉSÉRE ALKALMAS)
×
Gyűrődés kisimító egység*
Kisimítja a lapokat.
×
Festéktartó tálca
A tálca a festékkazettát tartalmazza. Ha egy festékkazettából kifogy a festék, az üres kazettát ki kell cserélni.
-FESTÉKKAZETTA
A kezelőpanel kijelzői az országtól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

×
Nagy kapacitású tálcák*
Ezekben tárolhatja a papírt. Tálcánként legfeljebb 2500 lap befogadására alkalmasak.
-NAGYKAPACITÁSÚ TÁLCÁK
×
Oldalsó tálca*
Ezt a tálcát a papír kézi adagolásához használhatja.
Ha A4R vagy 8-1/2" × 11"R méretűnél nagyobb papírt tölt be, húzza ki a tálcatoldatot.
×
Papírtároló*
A nagykapacitású gyűjtőben levő szállító. Hasznos, ha nagy mennyiségű lappal dolgozik.
×
Beszúró*
Segítségével a nyomatok közé beszúrandó fedlapokat és betétlapokat illeszthet be. A kézi finisher funkció segítségével közvetlenül tölthet be papírt a finisherbe vagy a gerinctűzős finisherbe a papír tűzéséhez, lyukasztásához és hajtogatásához.
×
Hajtogató egység*
A lapok hajtása és kiadása.
×
Nagy kapacitású gyűjtő*
Hasznos egység nagy mennyiségű másolat készítésekor. Legfeljebb 5000 lap kiadására alkalmas.
Két egységet is csatlakoztathat.
-NAGYKAPACITÁSÚ GYŰJTŐ
* Opcionális.
Vissza a tetejére