# A HÁLÓZATI KÉPOLVASÓ HASZNÁLATA ELŐTT

## Áttekintés

A készülék hálózati lapolvasóként való használatához tárolja el a feladó adatait, konfigurálja a kiszolgáló beállításait, tárolja el a rendeltetési helyeket a címtárban, és hajtsa végre az egyéb szükséges műveleteket.

### Győződjön meg róla, hogy a hálózati főkapcsoló „” helyzetben van.

Ha a hálózati kijelző világít, a hálózati főkapcsoló „” helyzetben van. Ha a hálózati kijelző nem világít, állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe, majd a kezelőpanelen nyomja meg az [ÜZEM] gombot.

### A dátum és az idő ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a gépen a helyes dátum és idő legyen beállítva.

###### A dátum és az idő beállítása a gépen:

A „Beállítás mód” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Alapértelmezett beállítások] → [Órabeállítás] opciót.
Ha az [Óra beállításának letiltása] engedélyezett, a dátumot és az időt nem lehet módosítani. Ebben az esetben a „Beállítás mód (rendszergazda)” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] opciót, majd az [Óra beállításának letiltása] beállítás letiltásához válassza ki a [Kezelési beállítások] opciót.

### A Lapolvasás e-mailbe funkció használata előtt

Tárolja el az alapértelmezett feladónevet a „Feladó neve”, illetve a válasz e-mail címet a „Válasz e-mail címe” mezőkben. A készülék ezeket használja, ha nem választ ki feladót.

###### A feladó nevének és forráscímének tárolása:

A „Beállítás mód (rendszergazda)” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Képküldési beállítások] → [Lapolvasási beállítások] → [Lapolvasási beállítások] → [Alapértelmezett feladó beállítása] lehetőséget.

### A beállítás módban szükséges beállítások konfigurálása

Konfigurálja a kiszolgáló-beállításokat, a hálózati lapolvasó alapértelmezett beállításait.

- ###### A kiszolgáló-beállítások konfigurálása:

  A „Beállítás mód (rendszergazda)” menüben válassza a [Hálózati beállítások] → [Szervizek beállítása] lehetőséget.

- ###### A hálózati lapolvasó alapértelmezett beállításainak konfigurálása:

  A „Beállítás mód (rendszergazda)” menüben válassza az [Alkalmazás beállítások] → [Hálózati képolvasó beállítás] lehetőséget.

### Rendeltetési hely címek tárolása a címtárban az egyes beolvasási módokhoz

A Képküldés mód használata előtt praktikus megoldás a címek mentése a címtárba.
A címtárak használatával és címek tárolásával kapcsolatban lásd az alábbi tételt.

- CÍMJEGYZÉK
- CÍMEK MENTÉSE KÖZVETLEN BEVITELLEL
- CÍMEK TÁROLÁSA GLOBÁLIS CÍMKERESÉS FUNKCIÓVAL
- CÍMEK MENTÉSE KÉPKÜLDÉS NAPLÓKBÓL
- CSOPORTOK TÁROLÁSA

A Lapolvasás E-mail-be és Képolvasás hálózati mappába funkciókkal közvetlenül is megadhatja a kívánt címet.
Vissza a tetejére