# KIMENETI HELY MÓDOSÍTÁSA

Határozza meg a kimenő másolatok helyét.

## Használat

1. #### Koppintson a [Kimenet] gombra.

2. #### Érintse meg a [Kimeneti tálca] gombot.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra.

   - Ha van telepített finisher (100 lap tűzésére alkalmas) vagy gerinctűzős finisher (100 lap tűzésére alkalmas), válassza az [Eltolásos tálca] vagy [Középső tálca] gombot.
   - Ha telepítette az oldaltálcát, választhatja a [Jobb tálca] gombot is.
   - Ha van telepített finisher (50 lap tűzésére alkalmas) vagy gerinctűzős finisher (50 lap tűzésére alkalmas), válassza az [Eltolásos tálca] vagy [Felső tálca] gombot.
   - Ha telepítette a nagykapacitású gyűjtőt, választhatja a [Felső Tálca] vagy az [Gyűjtő 1.tálca] gombot is.

Vissza a tetejére