# NAGYKAPACITÁSÚ GYŰJTŐ

## Áttekintés

A nagy kapacitású gyűjtő nagy példányszámú nyomat kiadására használható. A felső tálca legfeljebb 250, a gyűjtőtálca pedig legfeljebb 5000 lap kiadására alkalmas. Ön legfeljebb két nagy kapacitású gyűjtőt csatlakoztathat.

- A következő papírméretek esetén a gyűjtő legfeljebb 2500 lap kiadására képes: B5, B5R, A5R vagy 5-1/2" x 8-1/2".
- Ne töltsön többféle méretű papírt a gyűjtőtálcába.

### Funkciók nevei

Érintse meg a nevet, hogy felbukkanjak az adatai.

×
Felső tálca
A tálca legfeljebb 250 lap kiadására alkalmas.
×
Gyűjtő tálca
A tálca legfeljebb 5000 lap kiadására alkalmas. A kiadásra kerülő lapok a gyűjtőtálca papírtárolójába kerülnek. A papírtároló segítségével Ön nagy mennyiségű lapot tud szállítani.
×
Tálca fel/le gomb
A gomb megnyomásával kiveheti a lapokat a gyűjtőtálcából. A tálca lesüllyed, hogy kivehesse a papírtárolót.
×
Tálca fel/le kijelző
A tálca le- és felfelé mozgásakor a kijelző villog. Amikor a tálca teljesen leereszkedett, a jelzőfény világít. A kijelző akkor is világít, ha papírelakadás következik be a gyűjtőtálcában.
×
Kimenet jelző
A kiadásra kerülő lapok gyűjtőtálcába szállítása közben a jelzőfény villog.
×
Hiba jelző
A kijelző világít, ha a nagykapacitású gyűjtőtálca hiba miatt nem használható, és villog, ha a teljes rendszer nem használható.

###### További papírkimenet beállítása a gyűjtőtálcához

Beállítási módban megadhatja, hogy a készülék töltsön-e be további lapokat az új feladatokhoz, ha a nagy kapacitású gyűjtő gyűjtőtálcája már tartalmaz lapokat.
Ha a gyűjtőtálcához további papírkimenetet kíván adni, nyissa meg a „Beállítási mód (rendszergazda)” menüt, és válassza a [Rendszerbeállítások] → [Eszköz Meghatározása] → [Gyűjtési beállítások] → [További gyűjtés beállítások] opciót.

###### Az automatikus gyűjtőtálcaváltás beállítása

Ha két nagy kapacitású gyűjtő van csatlakoztatva, a beállítási módban Ön megadhatja, hogy az egyik megtelte esetén a készülék a másik nagy kapacitású gyűjtőre váltson a papírkiadáshoz.
Az automatikus gyűjtőtálcaváltás beállításához nyissa meg a „Beállítási mód (rendszergazda)” menüt, és válassza a [Rendszerbeállítások] → [Eszköz Meghatározása] → [Gyűjtési beállítások → [Automatikus váltás beállítások] opciót.

### A lapok kivétele a gyűjtőtálcából

1. #### Nyomja meg a Tálca le gombot.

   A Tálca le/fel jelzőfény villogni kezd. Amikor a tálca teljesen lesüllyedt, a Tálca le/fel jelzőfény világít.

   A gyűjtőtálcába történő papírkiadás során a tálca akkor sem mozdul el lefelé, ha Ön megnyomja a Tálca le gombot.

2. #### Nyissa ki a gyűjtőtálca ajtaját, és húzza ki a papírtárolót.

   Ha Ön nagy mennyiségű lapot fog egyszerre szállítani, helyezze be a papírtároló papírtartóját, így a lapok nem fognak szétcsúszni.

3. #### Távolítsa el a papírtároló papírtartóját.

4. #### Illessze a papírtároló papírtartóját a papírtárolóra.

5. #### Miután elszállította a lapokat, helyezze vissza a papírtárolót a gyűjtőtálcába.

   Csak akkor kerülhet papír a gyűjtőtálcába, ha a papírtároló a helyére van illesztve a gyűjtőtálcában.

Vissza a tetejére