# TÁVVEZÉRLÉS A SZÁMÍTÓGÉPEN KERESZTÜL

## Áttekintés

A gép a számítógépéről távolról is kezelhető (távvezérlés).
A gép kezelőpanelét a számítógép monitorán megjelenítve távolról kezelheti a gépet.
A távoli kezelés funkció egyszerre csak egy számítógépen használható.

### Előkészületek

A távoli kezelés használata előtt az alábbi előkészületekre van szükség.

- A Beállítás mód (rendszergazda) menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Kezelési Beállítások] → [Távoli kezelés beállítása] → [Távoli szoftverkezelés] elemet, majd válassza ki az [Engedélyezve] lehetőséget a [Kezelési jogosultság] pontnál.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Telepítsen egy VNC alkalmazás szoftvert (ajánlott VNC szoftver: RealVNC) a számítógépére.

## Használat

1. #### Indítsa el a VNC viewer alkalmazást.

2. #### Adja meg a gép IP-címét a „Kiszolgáló” beviteli mezőben.

   A készülék IP címét a rendszergazdától kaphatja meg.

3. #### Kattintson a [OK] gombra.

4. #### A csatlakozás engedélyezéséhez hajtsa végre a készülék kezelőpanelén megjelenő utasításokat.

   Ha a gép csatlakozik a VNC alkalmazás szoftverhez, az érintőpanel felső szélén jelzés látható.
   Ha bontani kívánja a csatlakozást, lépjen ki a VNC alkalmazás szoftverből, vagy érintse meg az jelzést.
   A kezelőpanel a gép kezelőpanelével megegyező módon használható. Mindazonáltal nem írhatja be ugyanazt a sorozatot a gomb folyamatos kattintásával.

   ###### A működtetési jogosultság beállítása a távoli kezelés funkcióhoz:

   A „Beállítás mód (rendszergazda)” menüben válassza [Rendszerbeállítások] → [Kezelési beállítások] → [Távoli kezelés beállítása] menüpontot.

Vissza a tetejére