# PAPÍR BETÖLTÉSI TÁJOLÁSA

## Áttekintés

Tűző, lyukasztó vagy hajtogató funkció használatakor az eredetit a jelzett módon kell elhelyezni, hogy a papíron a megfelelő helyre kerüljön a tűzés vagy lyukasztás.

### Tűzés

Érintőpanel gomb | Papír betöltési tájolása | Eredmény
--- | --- | ---

- A tűzés funkció használatához finisher (100 lapos tűzéshez) vagy gerinctűzős finisher (100 lapos tűzéshez) szükséges.
- A gerinctűző funkcióhoz gerinctűzős finisher (nagy gyűjtőtálcás) szükséges.

### Hajtás

Érintőpanel gomb | Tájolás | Eredmény
--- | --- | ---

- A tűző hajtástól eltérő papírhajtogató funkciókhoz hajtogató egység szükséges.
- A tűző hajtás funkcióhoz gerinctűzős finisher (100 lapos tűzéshez) szükséges.

### Lyukasztás

Érintőpanel gomb | Tájolás | Eredmény
--- | --- | ---

- A papír lyukasztásához használatához lyukasztó modul szükséges.
- Az ábra az érintőpanel gombra mutat egy példát. A megjelenése a telepített lyukasztó modultól függ.

Vissza a tetejére