# BROSÚRA KÉSZÍTÉSE(BROSÚRAMÁSOLÁS/GERINCTŰZÉS)

## Áttekintés

Ha kettőbe hajtja a papírt, a készülék a papír elő- és hátoldalára nyomtatja az adatokat, és így brosúrát hoz létre.
Gerinctűzős finisher megléte esetén a készülék a másolatokat automatikusan kettőbe hajtja, és bekapcsolt gerinctűző és tűző funkció esetén kiadja azokat. A funkciót kényelmesen használhatja másolatok brosúra formátumba kötéséhez.

## Használat

### Windows

1. #### Kattintson a [Fő] fülre, és válassza a [Brosúra stílus] lehetőséget

   Válassza ki a gerinctűzés nyomtatási módját a legördülő menüből.

   - A [Megosztott brosúra] lehetőség kiválasztásával megduplázhatja az alkalmazás által az adatok nyomtatásához meghatározott papírméretet.
   - A [2-képes brosúra] kiválasztásával a 2-képes opcióhoz hasonlóan lecsökkentheti az alkalmazás által meghatározott papírméretet; az adatok nyomtatása változatlan papírméret mellett történik.
   - Ha a [Megosztott brosúra] vagy [2-képes brosúra] lehetőséget választja, a készülék az eredetit megosztja, és a tűzésre kerülő lapok maximális száma nyomtatásra kerül abban az esetben is, ha az oldalak teljes száma meghaladja a tűzésre kerülő lapok maximális számát. A tűzött sorozatok összefogásával könyvet hozhat létre.
   - A [Teljes képes brosúra] lehetőség kiválasztásakor az adatok nyomtatása teljes kép formátumban történik. Ugorjon a 2. lépésre.

2. #### A [Teljes képes brosúra] lehetőség kijelölése esetén kattintson a [Beállítások] gombra a részletes beállítások megadásához.

   - A „Papírmérethez igazítás” alatt adja meg az eredeti egy oldalának nyomtatásához használandó papírméretet (a brosúramásolás egy oldalával megegyező méret).
   - A „Kimeneti papír mérete” alatt válassza ki a nyomtatandó papír méretét.

3. #### Válassza a „Hajatási szél” lehetőséget.

   Válasszon fűzési szélt a [Bal] és [Jobb] opciók közül.
   A „Tűzés” menü [2 tűzőkapocs] lehetősége akkor elérhető, ha gerinctűzős finisher áll rendelkezésre.

### Macintosh

1. #### Válassza a [Printer Features], majd a „Binding Edge” lehetőséget.

   A „Tűzés” menü [2 tűzőkapocs] lehetősége akkor elérhető, ha gerinctűzős finisher áll rendelkezésre.

2. #### Válasszon a [Tiled Pamphlet] és [2-Up Pamphlet] lehetőségek közül.

Vissza a tetejére