# ENERGIATAKARÉKOS MÓD BEÁLLÍTÁSAI

## Energiatakarékos mód beállítása

A felhasználók módosíthatják az automatikus kikapcsolás és az előfűtés üzemmód előtti átmeneti időt.
Ez a funkció csökkenti az energiaköltségeket, ugyanakkor elősegíti a természeti erőforrások megőrzését, illetve a környezetszennyezés csökkentését.

### Előfűtés üzemmód beállítása

Az Előfűtés üzemmód aktiválását megelőző időtartam 1-től 120 percig bármilyen értékre beállítható.
Az Előfűtés üzemmód akkor aktiválódik, ha a nyomtatás befejezése után eltelik az ehhez a funkcióhoz beállított időtartam anélkül, hogy további műveletek történnének.
Válassza ki azt az időtartamot, amely a leginkább megfelel az irodai szükségleteknek.
Előfűtés üzemmódban a panel kijelzője kikapcsolható.
Az Előfűtés üzemmódot nem lehet letiltani.

### A távoli feladat befejezése után Auto kikapcsolás módba lép.

Amikor a gép befejezte a számítógépről kapott nyomtatási feladatot, azonnal visszatér Automatikus Kikapcsolás üzemmódba.

### Az automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása

Az automatikus kikapcsolás üzemmód aktiválását megelőző időtartam 1-től 120 percig bármilyen értékre beállítható.
Az automatikus kikapcsolás üzemmód nem tiltható le.

### Napszaktól függő automatikus kikapcsolási idő.

Ez a funkció az időszakoknak megfelelően optimálisan szabályozza az automatikus kikapcsolás üzemmódba kapcsolást úgy, hogy egy négyhetes időszakról begyűjtött munkanaplók alapján elemzi a gép használatát.

- A gép az oldalakat minden papírméretre külön számolja.
- Abban az időben, amikor a gép áramellátása ki volt kapcsolva, nem volt feladat.

- A képtovábbítás felügyeleti beállításai nem módosulnak.
- Ez nincs összefüggésben a gép Be-/kikapcsolásának ütemezésével. Ha mindkettő engedélyezett, a Be-/kikapcsolás ütemezésének beállításai elsőbbséget élveznek.

###### Átmenet ideje Energiatakarékos és Automatikus kikapcsolás módba

Program | Állapotfelvételi idő | Átlag példányszám óránként*
--- | --- | ---
Mód1 (Feladatind. prioritás1) | 1 óra után | 1000-
Mód2 (Feladatind. prioritás2) | 30 perc után | 250-999
Mód3 (Energiatak. prioritás1) | 5 perc után | 60-249
Mód4 (Energiatak. prioritás2) | A legkevesebb idő után | -59
Alvó mód energiaszint | Alvó mód: A gép energiatakarékos módba vált, de egy ideig eltart a visszaállása. Gyors aktiválódás: Az alacsony energia móddal összehasonlítva a fogyasztás valamennyivel nagyobb, de gyorsabb a gép visszaállása is. | -

* Gyári alapértelmezett beállítás

### Auto

Ez a funkció az időszakoknak megfelelően optimálisan szabályozza az energiafelhasználást úgy, hogy egy adott időszakról begyűjtött munkanaplók alapján elemzi a gép használatát.
Ha négy hétre vonatkozóan nem áll rendelkezésre feladatnapló információ, akkor 8:00 és 18:00 közötti időpontban a gép a sablon2 állapotba lép (Mód3) (Energiatak. prioritás1). Ezt követően pedig Mód4-be lép (Energiatak. prioritás2).

### Kézi

Minden idősávra megadhat egy-egy programot.
A gép már rendelkezik egy háromprogramos sablonnal. Az Energiatakarékos ütemezést fel lehet venni az „Eredeti ökoprogram 1 – 4” mellé.

###### Háromprogramos sablon

Sablon | Program | Mód leírása
--- | --- | ---
Sablon 1 | Mindig „Energiatakarékos prioritás 2” | A gép állandóan „Mód4 (Energiatak. prioritás2)” módban üzemel.
Sablon 2 | 8:00 –18:00 „Energiatakarékos prioritás 1” | 8:00 és 18:00 között a gép „Mód3 (Energiatak. prioritás1)”, más időpontokban pedig „Mód4 (Energiatak. prioritás2)” módban üzemel.
Sablon 3 | 8:00 –18:00 „Feladatind. prioritás 1” | 8:00 és 18:00 között a gép „Mód1 (Feladatind. prioritás1)”, más időpontokban pedig „Mód4 (Energiatak. prioritás2)” módban üzemel.

## Megadott dátum működési beállítások

Amikor a gépnek egy bizonyos napon kivételesen sok nyomtatási vagy más speciális feladatot kell elvégeznie, a dátumot megadhatja „Megadott dátum”-ként, amihez külön energiatakarékossági mintát rendelhet.
Az adott napi művelet az adott dátumként megadott napon attól függetlenül végre lesz hajtva, hogy mik az automatikus kikapcsolás üzemmód előtti átmenet időre vonatkozó beállítások.

### „Megadott dátum” fül

Legfeljebb 7 megadott dátum állítható be. Megadhat dátumokat, az alkalmazandó energiatakarékossági mintát és a működést az adott napon, ha az munkaszüneti napra esik.

Elem | Leírás
--- | ---
Dátum beállítása | Megadhatja a dátumot, amin a gépnek az adott mintázattal kell működnie. Válasszon ki egy napot 1 és 31 között Havonta, vagy válassza a Minden hónap végén beállítást.
Alkalmazott energiatakarékos működés | Válassza ki az alkalmazni kívánt energiatakarékos működést. Használja a „Minta” lapot az energiatakarékos működési mintázat részleteinek megadásához.
Működés szabadság idején | Beállíthatja, hogy a gép hogy működjön abban az esetben, ha a megadott dátum munkaszüneti napra esik. A „Szabadság” lapon megadhatja a munkaszüneti napot.

- Ha a kezdetben megadott dátum egybeesik a munkaszüneti nappal, az előző beállítás marad érvényben.
- Ha egy napra több dátum is be lett állítva akkor a beállítások emelkedő sorrendben 1-től 7-ig (megadott dátum sorszámok) kapnak prioritást.

### „Minta” lap

Ezen a lapon állíthatók be az energiatakarékos működési mintázat részletei.

Elem | Leírás
--- | ---
Energiatakarékos működés | Válassza ki a megadott dátumon alkalmazandó mintát.
Minta nevének módosítása | Adja meg annak a megadott dátum mintának a nevét, amit módosítani kíván.
Modellezendő minta | Válassza ki azt a forrásmintát a tárolt vagy előre beállított minták közül, amit sablonnak kíván használni új minta létrehozásához.
Új ütemezés hozzáadása. | Ütemezés hozzáadása.

### "Szabadság” lap

Itt adhatja meg a munkaszüneti napot. A szabadságként megadott napra nem lesz érvényes a megadott dátum mintázata.

Elem | Leírás
--- | ---
Szabadság lista | Ezt a lehetőséget kiválasztva megjelennek a dátumok és a hét szabadnapjai két évre előre.
A hét napja | Ezt a lehetőséget kiválasztva adhat meg munkaszüneti napot a hét napjai szerint.
Időszak beállítása | Ezzel a funkcióval adhat meg munkaszüneti időszakot dátum szerint. Az „Utoljára regisztrált idő” megmutatja, hogy mikor került mentésre a szabadság az Időszak beállítása funkcióval.

Vissza a tetejére