# A PAPÍRTÁLCA BEÁLLÍTÁSA

## Áttekintés

A gépet úgy állították be, hogy automatikusan kiválasztja a behelyezett eredetivel azonos méretű papírt tartalmazó tálcát.
Ha az eredeti méretét a gép nem megfelelően ismeri fel, mert a méret nem szabványos, vagy a papír méretét másolásnál szeretné módosítani, kézzel is kiválaszthatja a papírtálcát.
Ha a kiválasztott tálcából a másolási feladat során kifogy a papír és van másik, azonos méretű és típusú papírt tartalmazó tálca, azt a készülék automatikusan kiválasztja, majd folytatja a másolási feladatot.

###### Az eredetileg kiválasztott tálca módosításához:

A „Beállítás mód (rendszergazda)” elem alatt válassza a [Rendszerbeállítások] → [Másolási funkció beállításai] → [Kezdőállapot beállításai] → [Papírfiók] opciót.

## Használat

1. #### Érintse meg a [Papír Forrás], majd a megfelelő tálca gombját.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra.

   A [Papír Forrás] képernyőt úgy is behívhatja, hogy a kezdőképernyőn megérinti a készülék képét.

   ###### A tálca automatikus kiválasztásához:

   Érintse meg a [CA] gombot.

Vissza a tetejére