# A KIMENETI TÁLCA MÓDOSÍTÁSA

## Áttekintés

A kimeneti tálca kiválasztása a kiválasztott nyomtatási funkció függvényében automatikusan történik. A Z hajtás, Egyes hajtás vagy Lyukaszt opció kiválasztása esetén kimeneti tálcaként a középső vagy az eltolásos tálca választható.
Koppintson az [Eltolás tálca] vagy a [Középső tálca] gombra a „Kimeneti tálca” alatt, majd válassza ki a kívánt kimeneti tálcát.

###### A kimeneti funkció és a kimeneti tálca közötti összefüggés

A kimeneti tálca kiválasztása a kiválasztott kimeneti funkció függvényében az alább látható módon, automatikusan történik. Az eredetileg ki nem jelölt kimeneti funkció kijelölése eltűnhet, amikor a tálca váltásához a [Középső tálca] vagy az [Eltolásos Tálca] gombra kattint.
Ha például a [Középső tálca] vagy az [Eltolásos Tálca] gombra kattintáskor a Gerinctűzés opció ki van választva, annak kijelölése törlődik.

Kimeneti funkció | Tálca
--- | ---
Tűzés | Eltolásos Tálca (A) |
Z hajtás/Egyes hajtás/Lyukaszt | Eltolásos Tálca (A) vagy Középső tálca (B)
Gerinctűzés/Tűző hajtás | Gerinctűző tálca (C)
Levél hajtás/Harmonika/Kettős hajtás | Hajtogató egység (D)

Vissza a tetejére