# KÉT GÉP HASZNÁLATA NAGY TERJEDELMŰ NYOMTATÁSI FELADAT KINYOMTATÁSÁHOZ

## Áttekintés

Ennek a funkciónak a használatához két gép szükséges.
Az ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoztatott két gép nyomtatási feladatok párhuzamos végrehajtására használható. Ez a funkció egyenlő mértékben osztja meg a feladatot a két gép között, így nagy mennyiségű nyomtatásnál a nyomtatási idő csökkenthető.

A tandem nyomtatás funkció használatához Windows környezetben regisztrálnia kell a másodlagos gép IP-címét a nyomtatómeghajtóban.

## Használat

### Windows

1. #### Kattintson a [Speciális] fülre.

2. #### Jelölje be a [Tandem nyomtat] négyzetet ().

   A tandem nyomtatás funkció csak akkor használható, ha a nyomtató illesztőprogramját az „Egyedi telepítés” módszerével telepítették [LPR közvetlen nyomtatás (Cím megadása/Automatikus keresés)] kiválasztásával és a „Használni szeretné a tandem nyomtatás funkciót?” kérdésnél az [Igen] jelölőnégyzet bejelölésével.

### Macintosh

1. #### Válassza a [Tandem Print] párbeszédpanelt.

2. #### Jelölje be a [Tandem Print] négyzetet ().

   A tandem nyomtatás beállítási képernyője jelenik meg. Adja meg a másodlagos gép IP-címét, majd kattintson a [Frissítés] gombra. A tandem nyomtatás beállításai elkészültek.
   - A tandem nyomtatás funkció használatához ki kell választania a használni kívánt protokollt annak az üzenetnek az értelmében, amely akkor jelenik meg a képernyőn, amikor a nyomtatóbeállító segédprogram segítségével hozzáadja a nyomtató illesztőprogramját.
   - Mac OS 10.4 - 10.8 esetén ez automatikusan történik a [Frissítés] gombra (vagy [Tandem beállítások] gombra) kattintva a "Tandem nyomtatás" képernyőn. Mac OS 10.9 esetén adja meg az ügyfélgép IP-címét.
   - Ez a funkció nem használható Mac OS X 10.10 esetén.

Vissza a tetejére