# ÁRNYÉK TÖRLÉSE A KÉP SZÉLÉN (TÖRLÉS)

## Áttekintés

Használja ezt a funkciót a szélek árnyékának törléséhez, amely akkor jelenik meg, ha könyvről vagy más vastag eredetiről készít másolatot.

###### Törlés módok

- Ez a funkció a képnek azon részét törli, amelyen árnyékok alakulhatnak ki, de nem érzékeli az árnyékokat és nem csak az árnyékokat törli.
- A törlés szélességét a rendszer a nagyítási aránnyal szinkronizálja.
  Ha a törlési szélesség beállítása például 20 mm (1"), és a kép méretét 50%-kal kicsinyíti, a törlési szélesség 10 mm (1/2") lesz.

###### Az alapértelmezett törlési szélesség módosítása:

„Beállítási módban (rendszergazda)” válassza a [Rendszerbeállítások] → [Másolási funkció beállításai] (lap) → [Másolási funkció beállításai] → [Törlési szélesség beállítása] lehetőséget.

## Használat

1. #### Helyezzen be egy eredetit, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

2. #### Érintse meg az [Egyéb], majd a [Törlés] gombot.

3. #### Adja meg a törlés pozícióját.

   Érintéssel módosítsa a törölni kívánt szél melletti jelölőnégyzetet ikonra.

   [Külső keret] gomb: A fenti, lenti, bal és jobb szél jelölőnégyzetét így jeleníti meg: .
   [Keret+Közép megadása] gomb: Az összes jelölőnégyzetet így jeleníti meg: .
   A törölni kívánt szélt az ellenkező oldalon adja meg, ha kétoldalas eredeti lapolvasásakor egyet, kettőt vagy hármat töröl.
   - Ha a [Törlési poz. megfordítása a hátoldalon] jelölőnégyzet beállítása , akkor az elülső oldalon törölttel ellentétes pozícióban levő szél kerül törlésre.
   - Ha a [Törlési poz. megfordítása a hátoldalon] jelölőnégyzet beállítása , akkor az elülső oldalon törölttel azonos pozícióban levő szél kerül törlésre.

4. #### Adja meg a törlési szélességet.

   Érintse meg az elülső vagy hátoldalon levő számértékkijelzőt, majd a számgombok segítségével adja meg a tartományt.
   Egyébként érintse meg a gombot a tartomány megadásához.
   Ha végzett a beállításokkal, érintse meg egymás után az , majd a [Vissza] gombot.

   ###### A törlés beállítás visszavonásához:

   Érintse meg a [Törlés] gombot.

5. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

6. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

   a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.

Vissza a tetejére